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Р Е П У Б Л И К А    Б Ъ Л Г А Р И Я
ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ „ЕЛЕКТРОННО УПРАВЛЕНИЕ“


Приложение № 1 към одобрената документация за участие – Техническа спецификация в частта за Обособена позиция № 1

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

за обособена позиция № 1 с предмет:
„Поддръжка и експлоатация на изградената инфраструктура по проект: BG161РО001/2.2-01/2011/001 „Развитие на високоскоростен широколентов достъп в България посредством изграждането на критична, защитена, сигурна и надеждна обществена ИКТ инфраструктура”  –  Северна България“
към обществена поръчка

„Поддръжка и експлоатация на изградената инфраструктура по проект: BG161РО001/2.2-01/2011/001 „Развитие на високоскоростен широколентов достъп в България посредством изграждането на критична, защитена, сигурна и надеждна обществена ИКТ инфраструктура” (https://e-gov.bg/bg/zop/zop2016), обособена  в две позиции:
1. Обособена позиция № 1 - Поддръжка и експлоатация на изградената инфраструктура по проект: BG161РО001/2.2-01/2011/001 „Развитие на високоскоростен широколентов достъп в България посредством изграждането на критична, защитена, сигурна и надеждна обществена ИКТ инфраструктура”  –  Северна България;
2. Обособена позиция № 2 - Поддръжка и експлоатация на изградената инфраструктура по проект: BG161РО001/2.2-01/2011/001 „Развитие на високоскоростен широколентов достъп в България посредством изграждането на критична, защитена, сигурна и надеждна обществена ИКТ инфраструктура” – Южна България“

2018 г.


I. ПРЕДМЕТ 

Поддръжка и експлоатация на изградената инфраструктура по проект: BG161РО001/2.2-01/2011/001 „Развитие на високоскоростен широколентов достъп в България посредством изграждането на критична, защитена, сигурна и надеждна обществена ИКТ инфраструктура”  –  Северна България.

ІІ. ОСНОВНИ ДЕЙНОСТИ И ЦЕЛИ
Основните дейности и цели са свързани с: 
· Поддръжка на изградената Електронна съобщителна инфраструктура.
· Експлоатация на свободния капацитет на ЕСИ и ЕСМ.
· Поддръжка и експлоатация на ЕСИ по Обособена позиция № 1 при спазване на всички нормативни изисквания. 
· Икономия на значителни финансови средства от държавния бюджет за поддръжка и ремонти на кабелната инфраструктура, чрез прехвърляне на задължението за това на участника.
· Развитие на пазара на широколентов достъп от следващо поколение (ДСП) чрез предоставянето на услуги на едро в таргетираните райони чрез изградената инфраструктура.
· Създаване на предпоставки за развитие на пазара на ДСП услуги за гражданите и бизнеса в таргетираните райони чрез осигуряване на благоприятни и равни условия за доставчиците на интернет да предоставят услуги, базирани на ДСП за гражданите и бизнеса в тези райони; 
· Създаване на предпоставки за повишаване на конкурентоспособността на местната икономика, като се улесни и стимулира използването на широколентовия ДСП от ИТ-бизнеса за въвеждането на нови бизнес модели и предоставянето на нови услуги на крайните потребители, което да доведе до повишаване на заетостта и жизнения стандарт на населението; Засилване доверието в интернет услугите чрез налагане на норми за сигурност и поведение, отговарящи на съвременните международни стандарти;
· Стимулиране на социалното сближаване чрез осигуряване на достъп до онлайн услуги на хората, живеещи в слабо населените и отдалечени райони, като по този начин се преодолеят тенденциите за изолирането на тази част от населението от обществения и културен живот на страната.
· Реализиране на приходи от експлоатацията на ЕСИ.

III. ОПИСАНИЕ НА ОБЕКТА 
Електронната съобщителна инфраструктура и мрежа са изградени на териториите на следните области и общини в Северна България: 
· област Варна – община Аврен; 
· област Враца – общини Мездра и Роман; 
· област Видин – общини Кула, Димово, Чупрене, Макреш, Белоградчик; 
· област Шумен – общини Венец и Върбица; 
· област Разград – община Самуил; 
· област Търговище – община Омуртаг; 
· област Ловеч – общини Угърчин, Ябланица, Тетевен.
ЕСИ се състои от два броя HDPE тръби, като междуградската част е изпълнена с Ф 40 mm, а селищната мрежа с Ф 32 mm и оптичен кабел, положен в една от тръбите (другата е свободна). Междуградската свързаност е между сградите на Български пощи в областните градове и Български пощи в съответните общински центрове. Селищната мрежа е изградена от Български пощи в общинските центрове до публични държавни и общински структури. 
Всички трасета са приети с АКТ 16 и притежават всички необходими документи съгласно българското законодателство. 
Приблизително 20% от капацитета на всички изградени оптични кабелни линии е предвиден за резерв.
ЕСМ е изградена с активно оборудване, разположено в Български пощи, държавни и общински сгради.

IV. СЪЩЕСТВУВАЩО ПОЛОЖЕНИЕ

1. Оптично кабелно трасе „Варна – Аврен”
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[bookmark: OLE_LINK40][bookmark: OLE_LINK41]Местонахождение:  
· Община Варна: гр. Варна, кв. Аспарухово, с. Звездица 
· Община Аврен: с. Приселци, с. Бенковски, с.Здравец, с. Аврен
В гр. Варна е използвана съществуващата канална мрежа на БТК ЕАД. Трасето е проектирано от сградата на областна управа на гр. Варна – Опорна точка тип 1, която се намира на адрес ул. Преслав № 26. След това по съществуваща канална мрежа продължава в посока север по ул. Преслав през площада и достига до бул. „Мария Луиза“. Трасето пресича булеварда и продължава от дясно по бул. „Владислав Варненчик“  до кръстовището с бул. „Съборни“ и завива наляво. Трасето продължава по бул. „Съборни“ от дясно до достигане на Градска болница и КШ 6-III 102.
От КШ 6-III 102 е изградено отклонение до сградата на Български пощи ЕАД - Агрегираща точка тип 1.
След това основното трасе продължава по съществуваща мрежа по бул. „Съборни“ до достигане на ул. „Д-р Пискюлиев“, пресича улицата и продължава по бул. „Христо Ботев“ до достигане на КШ 6-III 114 където се монтира СМ1 и продължава до началото на Аспарухов мост. 
В тази точка при км. 106+466. трасето се качва вертикално по една от колоните и достига до тротоарна конзола в лявата страна на моста. Трасето продължава по тротоарната конзола до достигане на края на моста. При 29-та колона , проектното трасе слиза от моста и се включва отново в съществуващата мрежа. Трасето продължава по съществуваща тръбна мрежа от шахта 37-I-12.20 успоредно на плавателния канал, в близост до Сити център Аспарухово и продължава по бул. „Народни будители“. Минава от дясно и продължава в тротоарната площ на бул. „Народни будители“ до достигане на ул. „Св. Св. Кирил и Методий“. Продължава по ул. „Св. Св. Кирил и Методий“ до последната съществуваща КШ 37-III 122 на кръстовището с ул. „Лерин“.
От тази точка трасе е в нов изкоп с полагането на 2 бр. PE-HD Ø 40, и пресича ул. „Лерин“  с механичен сондаж Ø 90 по ул. „Св. Св. Кирил и Методий“. Продължава и пресича ул. „Кичево“ с механичен сондаж Ø 90. Продължава и пресича с механичен сондаж Ø 90 ул. „Ропотамо“, всички сондажи са защитени с метална тръба  Ø 89. С механичен сондаж пресича и ул. „Св. Св. Кирил и Методий“ и достига км. 111+900 край на административна граница кв. Аспарухово и достига път I-9 (Варна – Старо Оряхово – Обзор –Бургас).
От км. 111+900 проектното трасе продължава от дясно в обхвата на път I-9 и при км. 111+920 пресича плочест водосток. В тази точка проектното трасе е защитено с метална тръба Ø 89 и продължава до нова кабелна шахта с два капака КШ 1 с технологичен резерв на оптичния кабел от 25м. 
От КШ 1 намираща се на км. 112+400 проектното трасе продължава от дясно по посока увеличаване на километража, преминава покрай плочест водосток на км. 112+480 до достигане на плочест водосток на км. 112+781. След това преминава покрай плочест водосток на км. 113+158. Пресича и продължава до достигане на плочест водосток на км. 113+710. Пресича водостока и продължава до достигане на плочест водосток на км. 113+977. На км. 114+001 трасето пресича асфалтов път чрез сондаж. На км. 114+208 проектното трасе пресича асфалтов път чрез сондаж. Трасето продължава от дясната страна на I-9 и достига нова кабелна шахта с два капака КШ 2 в която е монтирана съединителна муфа СМ 3.
От КШ 2 при км. 114+300 трасето продължава от дясната страна в обхвата на пътното платно и достига до плочест водосток км. 115+193. Заобикаля го и продължава от дясно на пътя до достигане сондаж на път (отбивка) заустен към I-9 при км. 115+752. На км. 115+885 проектното трасе пресича асфалтов път (отбивка) чрез сондаж. Трасето продължава по път I-9 докато достигне до нова кабелна шахта с два капака КШ 3. 
От КШ 3 с технологичен резерв на оптичния кабел от 25м. намираща се на км. 116+200 проектното трасе продължава от дясната страна в обхвата на път I-9 до достигане на нова кабелна шахта с два капака КШ 4.
От КШ 4 със съединителна муфа СМ 4 намираща се на км. 118+100, трасето продължава по посока увеличаване на километража от дясната страна в обхвата на пътя до нова кабелна шахта с два капака КШ 5.
От КШ 5 с технологичен резерв на оптичния кабел от 25м. намираща се на км. 120+000 трасето продължава от дясно до км. 120+180. Трасето чрез механичен сондаж Ø 90 пресича пътя I-9 хоризонтално. Трасето продължава от ляво при км. 120+845 пресича отново пътя I-9 с хоризонтален механичен сондаж Ø 90. Проектното трасе продължава от дясно в обхвата на I-9 (Варна – Старо Оряхово – Обзор – Бургас) до км. 121+956, кръстовище с път III-9006 (Здравец – Аврен – Синдел). Тук трасето завива надясно по III-9006 където е и неговото начало: км. 0+000. При км. 0+473 проектното трасе движещо се от дясно достига до нова кабелна шахта КШ 6 със съединителна муфа СМ 5. 
От КШ 6 намираща се на 0+473 трасето продължава от дясната страна в обхвата на път III-9006 по посока увеличаване на километража. На км. 1+865 трасето заобикаля плочест водосток и продължава от дясно в обхвата на III-9006 по посока увеличаване на километража. На км. 2+316 трасето заобикаля плочест водосток и продължава от дясно в обхвата на III-9006 по посока увеличаване на километража. На км. 2+373 е изградена нова кабелна шахта с два капака КШ 7 и технологичен резерв на оптичния кабел от 25м.
От КШ 7 трасето завива надясно следвайки път III-9006. На км. 4+106 трасето заобикаля плочест водосток и продължава от дясно в обхвата на III-9006 по посока увеличаване на километража. На км. 4+273 от трасето е изградена нова кабелна шахта КШ 8 с два капака и съединителна муфа СМ 6. 
От КШ 8 трасето продължава от дясната страна в обхвата на път III-9006 по посока увеличаване на километража. На км. 5+116 трасето заобикаля плочест водосток и продължава от дясно в обхвата на III-9006 по посока увеличаване на километража. На км. 5+506 трасето заобикаля плочест водосток и продължава от дясно в обхвата на III-9006 по посока увеличаване на километража. На км. 5+812 трасето заобикаля плочест водосток и продължава в дясно зад стопански двор по черен път до достигане на нова кабелна шахта с два капака КШ 9 и технологичен резерв на оптичния кабел от 25м. 
От КШ 9 при км. 6+156 проектното трасе продължава от лявата страна на пътя до достигане на път III-9006. Трасето продължава от дясно, напуска с. Здравец и продължава от дясната страна в обхвата на път III-9006 до достигане на км. 8+052. В тази точка е изградена нова кабелна шахта КШ 10 със съединителна муфа СМ 7. 
От КШ 10 трасето продължава от дясната страна в обхвата на път III-9006 по посока увеличаване на километража. На км. 8+091 трасето пресича плочест водосток и продължава от дясната страна в обхвата на път III-9006 по посока увеличаване на километража. На км. 8+311 проектното трасе пресича плочест водосток и продължава от дясната страна в обхвата на път III-9006 по посока увеличаване на километража. На км. 8+731 трасето пресича плочест водосток и продължава от дясната страна в обхвата на път III-9006 по посока увеличаване на километража. На км. 8+880 трасето пресича тръбен водосток и продължава от дясната страна в обхвата на път III-9006 по посока увеличаване на километража. На км. 9+900 трасето пресича плочест водосток и продължава от дясната страна в обхвата на път III-9006 по посока увеличаване на километража. На км. 9+952 от трасето е изградена кабелна шахта с два капака КШ 11, в която е оставен технологичен резерв от 25м. на оптичния кабел. 
От КШ 11 трасето продължава от дясната страна в обхвата на път III-9006 по посока увеличаване на километража. На км. 10+575 трасето пресича плочест водосток и продължава от дясната страна в обхвата на път III-9006 по посока увеличаване на километража. Трасето продължава от дясно до км. 11+912 където е изградена нова кабелна шахта КШ 12 с два капака и е монтирана съединителна муфа СМ 8. 
От КШ 12 трасето продължава от дясната страна на път III-9006 в посока увеличаване на километража. На км. 12+241 трасето пресича плочест водосток и продължава от дясната страна в обхвата на път III-9006 по посока увеличаване на километража. На км. 12+824 проектното пресича асфалтов път за с. Белослав чрез механичен сондаж с Ø 90 и дължина 8м. След това трасето продължава до достигането на км. 13+752 където е изградена нова кабелна шахта с два капака КШ 13 с технологичен резерв на оптичния кабел от 25м. 
От КШ 13 трасето продължава от дясната страна в обхвата на пътя III-9006 без особености до достигане на км. 15+623, където пресича път III-9006 чрез хоризонтален механичен сондаж Ø 90. След това трасето продължава от лявата страна, в обхвата на пътя по посока увеличаване на километража и влиза в регулацията на с. Аврен. Трасето продължава от ляво и на км. 15+830 е изградена нова кабелна шахта с два капака КШ 14 и е монтирана съединителна муфа СМ9.
От КШ 14 трасето продължава от ляво в обхвата на пътя III-9006 по посока увеличаване на километража до достигане на кръстовище с ул. „Топола“. Трасето продължава от ляво по ул. „Топола“ до достигане на ул. „Стадиона“ където пресича улицата чрез хоризонтален механичен сондаж Ø 90. Продължава по ул. „Топола“ и пресича ул. „Чайка“ чрез механичен сондаж Ø 90. Трасето пресича ул. „Капитан Петко“  чрез механичен сондаж Ø 90 и продължава по нея от лявата страна. Трасето продължава от лявата страна на ул. „Капитан Петко“ и завива по ул. „Надежда“ и пресича ул. „Търново“ чрез механичен сондаж Ø 90. След което пресича ул. „Бадем“ чрез механичен сондаж и пресича ул. „Надежда“ чрез хоризонтален сондаж Ø 90. Проектното трасе продължава по ул. „Бадем“ и пресича ул. „Детелина“ чрез механичен сондаж Ø 90. Продължава по ул. „Бадем“ и пресича ул. „Йордан Ноев“ чрез механичен сондаж Ø 90. Трасето продължава по ул. „Вяра“ и завива на ляво по ул. „Елин Пелин“. Трасето пресича ул. „Петър Берон“ чрез механичен сондаж Ø 90 и влиза в двора на ОУ „Христо Ботев“ където е изградена нова кабелна шахта КШ15. Проектното трасе минава зад сградата на Бюрото по труда и Общинска администрация и влиза в  сградата на Български пощи – Аврен. Тук приключва опорната мрежа с агрегираща точка тип 2.


Електронна съобщителна мрежа
Схема на свързаност - агрегиращ възел Варна - агрегиращ възел Аврен


Агрегиращ възел Варна
В обособено помещение собственост на Български пощи в град Варна находящо  се на адрес: бул. „Съборнa“ № 42 е изграден агрегиращ възел, като е монтирано активно оборудване - комутатор ME-3800X-24FS-M с:
· 2 броя  модулни 10G Ethernet интерфейса за връзка към  Единна Електронна Съобщителна мрежа (ЕЕСМ);
· 24 броя модулни 100/1000Base-X Ethernet интерфейси за предоставяне на услуги на потребители, от които:
· 2 броя интерфейси за предоставяне услуги на държавната администрация;
· 22 броя интерфейси за предоставяне на услуги на други потребители.

От  Български пощи  град Варна до  Български пощи  село Аврен е изградена свързаност с преносен капацитет 10Gbps от които:
· 2Gbps за предоставяне услуги на държавната администрация;
· 8Gbps за предоставяне услуги на други потребители.

Предоставяните услуги през ЕЕСМ ще са (Point-to-Point Layer2 VPN) от Български пощи град Варна до Български пощи село Аврен.

Агрегиращ възел Аврен
В обособено помещение собственост на Български пощи в  село Аврен  находящо  се на адрес: ул.“Тодор Ноев“ № 8 е изграден агрегиращ възел, като е монтирано активно оборудване - комутатор ME-3800X-24FS-M с:
· 2 броя  модулни 10G Ethernet интерфейса за връзка към  ЕЕСМ.
· 24 броя модулни 100/1000Base-X Ethernet интерфейси за предоставяне на услуги на потребителите от които:
· 9 броя интерфейси за предоставяне услуги на държавната администрация; 
· 15 броя интерфейси за предоставяне на услуги на други потребители.

2. Оптично кабелно трасе „Видин – Чупрене”

Трасето на ОКЛ преминава през землища в общини Видин, Кула, Грамада, Макреш, Димово, Белоградчик, Чупрене.
Местонахождение: 
· Община Видин: гр. Видин, с. Слана бара, гр. Дунавци, с. Буковец, с. Синаговци;
· Община Кула: гр. Кула, с. Коста Перчево;
· Община Грамада: с. Бранковци, гр. Грамада, с. Медешевци, с. Милчина Лъка;
· Община Макреш: с. Цар Шишманово, с. Макреш;
· Община Димово: гр. Димово, с. Бела, с. Дълго поле, с. Скомля, с. Медовница, с. Гара Орешец, с. Върбовчец, с. Яньовец;
· Община Белоградчик: с. Боровица, гр. Белоградчик;
· Община Чупрене: с. Протопопинци, с. Търговище, с. Чупрене;

ОКЛ осигурява опорна мрежа, свързваща сградите на:
· Областна администрация Видин – Български пощи Видин
· Областна администрация Видин – Български пощи Кула
· Областна администрация Видин – Български пощи Димово
· Областна администрация Видин – Български пощи Макреш
· Областна администрация Видин – Български пощи Белоградчик
· Областна администрация Видин – Български пощи Чупрене
· Български пощи Кула – община Кула
· Български пощи Макреш – община Макреш
· Български пощи Димово – община Димово
· Български пощи Белоградчик – община Белоградчик
· Български пощи Чупрене – община Чупрене

ОКЛ осигурява разпределителни мрежи на територията на гр. Кула – за връзка между сградите на:
· Български пощи Кула до Народно Читалище "Просвета 1882", гр. Кула
· Български пощи Кула до Дирекция "Социално Подпомагане", гр. Кула
· Български пощи Кула до Дирекция "Бюро по труда", гр. Кула
· Български пощи Кула до СОУ "Васил Левски", гр. Кула
· Български пощи Кула до Общинска Служба "Земеделие", гр. Кула
· Български пощи Кула до Районен съд, гр. Кула
· Български пощи Кула до Районна прокуратура, гр. Кула
· Български пощи Кула до РСПБЗН-Пожарна Служба, гр. Кула
· Български пощи Кула до Спешна Медицинска Помощ, гр. Кула
· Български пощи Кула до РУ "Полиция", гр. Кула

ОКЛ осигурява разпределителни мрежи на територията на с. Макреш – за връзка между сградите на:
· Български пощи Макреш до сграда Общинска администрация 
· Български пощи Макреш до Дирекция "Социално подпомагане", с. Макреш
· Български пощи Макреш до Общински Съвет, с. Макреш
· Български пощи Макреш до Дирекция "Земеделие и гори", с. Макреш
· Български пощи Макреш до ОУ "Св.Св. Кирил и Методий", с. Макреш
· Български пощи Макреш до Читалище "Мито Марков", с. Макреш
· Български пощи Макреш до сграда МВР 

ОКЛ осигурява разпределителни мрежи на територията на гр. Димово – за връзка между сградите на:
· Български пощи Димово до Читалище "Паисий Хилендарски", гр. Димово
· Български пощи Димово до ОУ "Кирил и Методий", гр. Димово
· Български пощи Димово до РУ "Полиция", гр. Димово
· Български пощи Димово до Спешна медицинска помощ, гр. Димово
· Български пощи Димово до Дирекция "Социално подпомагане", гр. Димово
· Български пощи Димово до Професионална Гимназия по Икономика, гр. Димово

ОКЛ осигурява разпределителни мрежи на територията на гр. Белоградчик – за връзка между сградите на:
· Български пощи Белоградчик до община Белоградчик
· Български пощи Белоградчик до Районен съд, гр. Белоградчик
· Български пощи Белоградчик до Районна прокуратура, гр. Белоградчик
· Български пощи Белоградчик до Районно управление полиция, гр. Белоградчик
· Български пощи Белоградчик до ГПУ - Белоградчик при РДГП - Драгоман, гр. Белоградчик
· Български пощи Белоградчик до Дирекция Бюро по труда, гр. Белоградчик
· Български пощи Белоградчик до Дирекция Социално подпомагане, гр. Белоградчик
· Български пощи Белоградчик до "МБАЛ-Белоградчик" ЕООД, гр. Белоградчик
· Български пощи Белоградчик до РСПБЗН, гр. Белоградчик
· Български пощи Белоградчик до СОУ “Хр.Ботев”, гр. Белоградчик
· Български пощи Белоградчик до Читалище "Развитие" , гр. Белоградчик
· Български пощи Белоградчик до НУ “В.Левски”, гр. Белоградчик

ОКЛ осигурява разпределителни мрежи на територията на гр. с. Чупрене:
· Български пощи Чупрене до Народно Читалище "Христо Ботев - 1897", с. Чупрене
· Български пощи Чупрене до ОУ "Академик Михаил Димитров", с. Чупрене
· Български пощи Чупрене до Дирекция "Бюро по труда“ с. Чупрене 

Съгласно екзекутивната документация, ОКЛ е разделена условно на пет клона, както следва:
· клон 1 – гр. Видин до разклон с. Коста Перчево (гр. Видин по ул. „Цар Александър II“, пресичане на ЖП линия „Видахим“, Селището, през „детелина“ на път I-1 (E79), посока с. Слана бара по път III-1411, с. Буковец, с. Милчина лъка до разклон за с.Коста Перчево 
· клон 2 – разклон с.Коста Перчево до гр. Кула
· клон 3 – разклон с.Коста Перчево, с. Цар Шишманово, с. Макреш, гр. Димово, с. Бела, с. Скомля, с. Медовница, край с. Гара Орешец
· клон 4 – край с. Гара Орешец – гр. Белоградчик
· клон 5 – край с. Гара Орешец – с. Чупрене
За всеки от клоновете номерацията на шахтите е образуван по следния начин: № клон – Ш1, № клон – Ш2, …… № клон – Шn

Трасета опорна мрежа:
1) клон 1 – гр. Видин до разклон с. Коста Перчево (гр. Видин по ул. „Цар Александър II, пресичане на ЖП линия „Видахим“, Селището, през „детелина“ на път I-1 (E79), посока с. Слана бара по път III-1411, с. Буковец, с. Милчина лъка до разклон за с.Коста Перчево 
Връзка между сградата на Областна администрация Видин със сградата на Български пощи Видин:
Началото на участъка на оптичната кабелна линия е сградата на Областната администрация в гр. Видин. Оттам ОКЛ се полага в съществуваща тръбна кабелна мрежа /ТКМ/, изградена от БТК по тротоарите на ул. „Дунавска и ул. „Еделвайс“, пресича ул. „Еделвайс“, върви по тротоара на ул. „Цар Александър II“, пресича улицата и продължава по тротоара на ул. „Княз Александър Батенберг” до сградата на пощата в гр. Видин. Участъка е изпълнен между съществуващи кабелни шахти: IV 207 – IV 206 – III 101 – IV 102A – IV 102 /1-Ш1/ – IV 101 – II 101 – II 101A.
Областна администрация Видин – до разклон с.Коста Перчево 
Началото на участъка от клон 1 на оптичната кабелна линия /ОКЛ/ е сградата на Областната администрация в гр. Видин. Оттам ОКЛ се полага в съществуваща тръбна кабелна мрежа, изградена от БТК по тротоарите на ул. „Дунавска и ул. „Еделвайс“, пресича ул. „Еделвайс“, върви по тротоара на ул.”Цар Александър II“ по посока изход от гр. Видин между съществуващи кабелни шахти: IV 207 – IV 206 – III 101 – IV 102A – IV 102 /1-Ш1/ – IV 103. След шахта IV 103 от съществуващата ТКМ, трасето на ОКЛ пресича ул. „Княз Александър Батенберг” с хоризонтален сондаж до нова кабелна шахта 1-РШ2 на източния тротоар на ул. „Цар Александър II“. Оттук трасето на ОКЛ продължава изцяло в изкоп по посока разклона за с. Коста Перчево, както следва: по тротоара на ул. „Цар Александър II“ между нови кабелни шахти: 1-РШ2 – 1-Ш3 – 1-Ш4 – 1-Ш5 – 1-Ш6 – 1-Ш7 – Ш8 – Ш9, като между шахти 1-Ш9 и 1-Ш10 се пресича съществуващата ведомствена ж.п.линия на „Видахим“ с хоризонтален сондаж, трасето продължава между шахти 1-Ш10 – 1-СШ11, пресича кръстовище между шахти 1-Ш12 и 1-Ш13 и продължава до 1-Ш 14, пресича ул. „Цар Александър II” с хоризонтален сондаж между шахти 1-Ш14 – 1-Ш15, преминава от другата страна на ул. „Цар Александър II”. От тук трасето на ОКЛ излиза от град Видин, завивайки по посока с. Слана бара на детелината с окловръстен път I-1 /Е-79/ и продължава в технологични отвори отгоре по конструкцията на моста над ЖП линията до шахта 1-Ш16. След моста на път I-1 над ЖП линията, трасето на ОКЛ прави завой през 1-СШ17, минавайки под самия мост се влива в републикански път III – 1411 по посока с. Слана бара. След това трасето на ОКЛ продължава в левия обхват на пътя до достигане на с. Слана Бара, продължава в сервитута на път III – 1411 покрай селото в дясната страна и достига до с. Буковец /участък между шахти 1-СШ17 – 1-Ш18 – 1-СШ19 – 1-Ш20 – 1-СШ21 – 1-Ш22/. От шахта 1-Ш22 до шахта 1-Ш23, трасето на ОКЛ пресича път III – 1411 с хоризонтален сондаж и минва в десния обхват на пътя, подминва площада и продължава между шахти 1-Ш23 – 1-Ш24 – 1-Ш25 – 1-Ш26. От шахта 1-Ш26 до шахта 1-Ш27, трасето на ОКЛ отново пресича път III – 1411 с хоризонтален сондаж и се връща в левия обхват на пътя, на пътен km 17+379 достига до мост в края на селото, преминава по моста, продължава между шахти 1-Ш28 – 1-Ш29, между 1-Ш29 и 1-СШ30 трасето на ОКЛ пресича път III – 1411 с хоризонтален сондаж и минва в десния обхват на пътя по посока на с. Милчина лъка – участък между шахти 1-СШ30 – 1-Ш31. В зоната около шахта 1-Ш31 на пътен km 13+000, трасето на ОКЛ преминава от община Видин в община Грамада, продължава в десния обхват на път III – 1411 между шахти 1-СШ32 – 1-Ш33 – 1Ш34. От шaхта 1-Ш34 до шaхта 1-Ш34-1, трсето на ОКЛ пресича път III – 1411 с хоризонтален сондаж и се връща в левия обхват на пътя между шахти 1-Ш34-1 – 1-СШ35 и 1-СШ36. При 1-СШ36 на пътен km 6+822, трасето на ОКЛ пресича местен път за с. Медешевци, и продължава в левия обхват на пътя между шахти 1-Ш37 – 1-Ш38. От шахта 1-Ш38 до 1-СШ39 ОКЛ пресича път III – 1411 с хоризонтален сондаж и се връща в десния обхват на пътя. В участъка между шахти 1-СШ39 – 1-СШ40 – 1-Ш41 до 1-РШ42 търсето на ОКЛ върви в десния обхват на път III – 1411. Шахта 1-РШ42 се намира в близост до кръстовищeто на пътища III – 1411, III – 1412 и III-141 на отклонението за с. Коста Перчево, посока гр. Кула и се явява последна шахта за клон 1 и начална шахта за клонове 2 и 3.
Съединителни муфи са разположени в следните шахти на клон 1: 
· 1-СШ11 – СМ0 
· 1-СШ17 – СМ1
· 1-СШ19 – СМ2
· 1-СШ21 – СМ3
· 1-СШ30 – СМ4
· 1-СШ32 – СМ5
· 1-СШ35 – СМ6 
· 1-СШ36 – СМ6а 
· 1-СШ39 – СМ6b
· 1-СШ40 – СМ7 
· 1-РШ42 – СРМ8 

2) клон 2 – разклон с.Коста Перчево до гр. Кула
Начало на клон 2 е шахта 1-РШ2 намираща се в близост до отклонението гр. Видин – гр. Кула. Между 1-РШ2 и 2-Ш1 е направен хоризонтален сондаж на път III – 1411 и трасето на ОКЛ за гр. Кула се прехвърля в левия обхват на път III – 1411 до отбивката за гр. Кула. Трасето на ОКЛ завива по път III-141, върви в левия му обхват и достига до шахта 2-Ш2, изградена на около 100m след отбивката посока гр. Кула. Между шахта 2-Ш2 и шахта 2-Ш3 пресича път III-141 с хоризонтален сондаж и минава в десния обхват на път III-141. От шахта 2-Ш3 до 2-Ш4, трасето на ОКЛ върви в десния обхват на път III-141, минава в технологичните отвори на моста над реката и продължава зад подпорна стена в участъка между шахти 2-Ш5 – 2-Ш6 – 2-Ш7, продължава между шахти 2-Ш7 – 2-СШ8 – 2-Ш9 – 2-Ш10 – 2-СШ11 – 2-Ш12 – 2-Ш13 – 2-СШ14. Между шахта 2-СШ14 и 2-Ш15 е направен хоризонтален сондаж на път III-141 на km 1+775. От шахта 2-Ш15, трасето на ОКЛ се отклонява от път III-141 и тръгва по уличната мрежа на гр. Кула между шахти: 2-Ш15 – 2-Ш16 – 2-Ш17 на ул. „Дойран“, пресича улицата между шахти 2-Ш17 и 2-Ш18, продължава по южния тротоар на ул. „Никола Петков“ между шахти 2-Ш18 и 2-Ш19, пресича улицата и върви по западния тротоар на ул. „Васил Левски“ в участъка 2-Ш19 до 2-Ш20, пресича ул. „Отец Паисий“ и отново продължава по западния тротоар на ул. „Васил Левски“. Срещу сградата на пощата пресича ул. „Ив. Кръстев“ между шахти 2-Ш21 и 2-Ш22, след кратък участък по тротоара на ул. „Ив. Кръстев“, ОКЛ завършва в шахта 2-РШ23 пред пощата в гр. Кула. 
3) клон 3 – разклон с.Коста Перчево, с. Цар Шишманово, с. Макреш, гр. Димово, с. Бела, с. Скомля, с. Медовница, край с. Гара Орешец: 
Началото клон 3 е 1-РШ 42, изградена в близост до кръстовищeто на пътища III – 1411, III – 1412 и III-141 на отклонението за с. Коста Перчево, посока гр. Кула. От шахта 1-РШ2 следва кратък участък на ОКЛ в десния обхват на път III – 1411, пресича се път III-141 с хоризонтален сондаж на отклонението за Грамада между кабелни шахти 3-Ш1 и 3-Ш2. След шахта 3-Ш2, трасето на ОКЛ посока гр. Димово върви в левия обхват на републикански път III – 1412 между шахти 3-Ш3 – 3-СШ4 – 3-СШ5 – 3-Ш6 – 3-СШ7 – 3-Ш8. При шахта 3-Ш8 на km 7+801 на път III – 1412, трасето на ОКЛ преминава от община Грамада в обхвата на община Макреш. След шахта 3-Ш8, ОКЛ завива на югоизток по общински път IV клас VID-2141 посока за с. Цар Шишманово и продължава в регулацията на селото между шахти 3-Ш8 – 3-Ш9 – 3-Ш10. Между шахта 3-Ш10 и шахта 3-Ш11, трасето пресича пътя в регулация до шахта 3-СШ12, където се влива в републикански път III–1403 на пътен km 5+751 в селото, продължава в десния обхват на път III–1403 между шахти 3-СШ12 – 3-Ш13 – 3-Ш14, пресичайки улици в селото чрез прорязвне на настилката и полагане на стоманени тръби. От шахта 3-Ш14 до 3-Ш15, трасето на ОКЛ пресича път III–1403 с хоризонтален сондаж и минава в левия обхват на път III–1403 и продължава от тази страна на пътя до с. Макреш в участък между шахти 3-Ш15 – 3-Ш16 – 3-Ш17 – 3-СШ18 – 3-Ш19 – 3-Ш19-1. Между шахта 3-Ш19-1 и 3-Ш20, след направен хоризонтален сондаж на път III–1403, трасето минава в десния обхват на пътя, и върви в него от шахта 3-Ш20 и 3-Ш21. Между шахти 3-Ш21 и 3-Ш22 ОКЛ минава отново в левия обхват на пътя с хоризонтален сондаж и продължава по този начин до достигане на с. Макреш и в регулацията на селото между шахти 3-Ш22 – 3-СШ23 – 3-Ш24. При шахта 3-Ш24, трасето се отклонява от път III–1403 и минава покрай читалището, училището и завива към пощата – участък между шахти 3-Ш24 – 3-Ш25 – 3-Ш26 – 3-Ш27 – 3-РШ28 – 3-РШ29, завива на юг между шахти 3-РШ29 и 3-Ш30, и след шахта 3-Ш30 отново минава в десния обхват на път III–1403. След шахта 3-Ш30 трасето на ОКЛ продължава към гр. Димово в десния обхват на път III–1403 /ул. „Георги Бенковски“/ между шахти 3-Ш30 – 3-Ш31 – 3-Ш32 – 3-Ш33 – 3-Ш34 – 3-СШ35 – 3-Ш36 – 3-Ш37 – 3-Ш38. При шахта 3-Ш38 трасето на ОКЛ прави завой и сменя посоката си, продължавайки на юг в десния обхват на път III–1403 до шахта 3-Ш39. От шахта 3-Ш39 до шахта 3-Ш40 е направен хоризонтален сондаж на ЖП линията Мездра – Видин на km 146+012. От шахта 3-Ш41 до шахта 3-Ш42 отново е направен хоризонтален сондаж под бетонен канал и трасето на ОКЛ се връща в десния обхват на пътя. След шахта 3-Ш42, трасето на ОКЛ минава от община Макреш в община Димово. В участъка шахта 3-Ш42 – 3-Ш43 – 3-СШ44 трасето продължава в десния обхват на път III–1403 до пътен km 22+098, където е крайната точка на ОКЛ в обхвата на път III–1403, при кръстовището с републикански път I-1 /Е 79/ на km 38+262.
След km 38+262 на път I-1, тръбната мрежа за ОКЛ е положена в бетонов кожух в десния обхват на път I-1 /участък с дължина около 500m/, след което продължава в изкоп до шахта 3-Ш45. От шахта 3-Ш45 до шахта 3-Ш46 ОКЛ пресича път I-1 с хоризонтален сондаж и минава в левия обхват на пътя, навлизайки в регулацията на гр. Димово. Трасето на ОКЛ върви в левия обхват на път I-1 по ул. „Г. Димитров“ между 3-РШ47 – 3-РШ 49 /с муфа за разпределителна мрежа/ – 3-Ш52 /пред поща гр. Димово/ – 3-Ш53 – 3-Ш54 – 3-Ш55 на отклонението за с. Рабиша. Между шахта 3-Ш55 и 3-Ш56 ОКЛ пресича ЖП линията Мездра – Видин на km 139+420 и до шахта 3-Ш57 отново върви в левия обхват на път I-1. От шахта 3-Ш57 до шахта 3-Ш58 е направен хоризонтален сондаж на път I-1 и трасето минава в десния обхват на пътя, продължавайки от тази страна на пътя между шахти 3-Ш58 – 3-Ш59 – 3-Ш60. От шахта 3-Ш60 до шахта 3-Ш61 /където се пресичат път I-1 и път III-102/ е направен хоризонтален сондаж на път I-1 на km 44+779. В участъка между шахти 3-Ш61 – 3-СШ62 – 3-Ш63 трасето на ОКЛ отново върви в десния обхват на път I-1. Между шахти 3-Ш63 – 3-Ш64 е направен хоризонтален сондаж под ЖП линията Мездра – Видин на km 136+038 при с. Бела. След шахта 3-Ш64 в участък между шахти 3-Ш64 – 3-Ш65 – 3-Ш66 – 3-Ш67 – 3-Ш68 – 3-Ш69 – 3-Ш70 – 3-Ш71 – 3-Ш72 ОКЛ продължава в десния обхват на път I-1. При шахта 3-Ш73 се пресича местен път за с. Гара Орешец. След шахта 3-Ш73 трасето отново върви в десния обхват на пътя в участък 3-Ш73 – 3-Ш74 – 3-Ш75, навлиза в регулацията на с. Скомля. Между шахти 3-Ш75 и 3-Ш76 е направен хоризонтален сондаж на път I-1 и трасето на ОКЛ минава в левия обхват на път I-1 и продължава в него в участъка 3-Ш76 – 3-СШ77 – 3-Ш78. Окoло km 58+848 на път I-1 с хоризонтален сондаж, ОКЛ се връща в десния охват на пътя до шахта 3-Ш79. От шахта 3-Ш79 до шахта 3-Ш80 е направен хоризонтален сондаж на ЖП линията Мездра – Видин на km 122+921 – Скомля. След шахта 3-Ш80 ОКЛ продължава в десния охват на път I-1 до пътен km 56+222. В участъка пътен km 56+222 на път I-1 шахта 3-СШ81 – 3-Ш82 ОКЛ върви в обхвата на местен път на община Димово: с. Медовница – с. Гара Орешец. От шахта 3-Ш82 до шахта 3-Ш83 е направен хоризонтален сондаж и ОКЛ се прехвърля от южната страна на пътя за с. Гара Орешец, продължавайки от тази страна на пътя в участъка шахти 3-Ш83 – 3-Ш84 – 3Ш85. Между шахти 3-Ш85 – 3-Ш86 е направен хоризонтален сондаж и трасето минава от северната страна на пътя за Гара Орешец, навлиза в регулацията на селото по ул. „Христо Ботев“ до шахта 3-Ш87, завива на юг и продължава в обхвата на ул. „Братя Башленски“ до 3-Ш88 на ул. „Георги Димитров“, по ул. „Георги Димитров“ от шахта 3-Ш88 – 3-Ш89 – 5-РШ1. Шахта 5-РШ1 е изградена на разклона за пътищата за гр. Белоградчик и за с. Върбовчец. В шахта 5-РШ1 е монтирана муфа отклоняваща трасето към клон 4 – край с. Гара Орешец – гр. Белоградчик и за клон 5 – край с. Гара Орешец – с. Чупрене.
4) клон 4 – край с. Гара Орешец – гр. Белоградчик
Начало на клон 4 е шахта 5-РШ1, в която е разположена муфа за началото на клонове 4, 5 и края на клон 3. След шахта 5-РШ1 трасето навлиза от община Димово в община Белоградчик, като в участъка шахта 5-РШ1 – 4-Ш1– 4-Ш2 – 4-СШ3 – 4-СШ3-1 – 4-Ш4 ОКЛ върви от дясно посока гр. Белоградчик. Малко преди чешмата на пътя при шахта 4-Ш5, ОКЛ пресича пътя с хоризонтален сондаж и минава в лявата страна на пътя между шахти 4-Ш5 и 4-Ш5-1, малко след шахта 4-Ш5-1, ОКЛ минава със сондаж в дясно на пътя до шахта 4-СШ5-2. При шахта 4-СШ5-2, трасето минава с хоризонтален сондаж в ляво на пътя и продължава от тази страна на пътя в участък между шахти 4-СШ5-2 – 4-Ш6 – 4-СШ7 – 4-Ш8 – 4-Ш9 – 4-Ш9-1. След шахта 4-Ш9-1 ОКЛ преминава в метална тръба в технологичен отвор на моста, след който навлиза в гр. Белоградчик до шахта 4-Ш10. След шахта 4-Ш10, трасето на ОКЛ върви по ул. „Алеко Константинов“ до 4-РШ11. От 4-РШ11 до 4-Ш11-1, трасето пресича улицата и тръгва в западния й тротоар в участък шахта 4-Ш11-1 – 4-Ш12 – 4-Ш13 – 4-Ш14. Между шахта 4-Ш14 и 4-Ш15 ОКЛ пресича ул. „Георги Димитров“. От шахта 4-Ш15 пред банката, трасето завива и завършва в шахта 4-Ш17 пред сградата на пощата.
Съединителни муфи са разположени в следните шахти на клон 4:
· 4-СШ3-1 – СМ24
· 4-СШ7 – СМ25
5) клон 5 – край с. Гара Орешец – с. Чупрене
Начало на участъка е шахта 5-РШ1 изградена на разклона за пътищата за гр. Белоградчик и за с. Върбовчец. От шахта 5-РШ1 трасето на ОКЛ за с. Чупрене върви от западната страна на четвъртокласния път към с. Орешец. Малко преди селото с прокопаване на асфатовия път, трасето минава от източната страна на пътя, където тръбната мрежа се полага в обсадна тръба в бетонов кожух. При шахта 5-Ш1-1 ОКЛ се връща от западната стана на пътя за с.Върбовчец и продължва от тази страна на пътя в участъка между шахти 5-Ш1-1 – 5-СШ2 – 5-Ш3. Между шахти 5-Ш3 и 5-Ш4 на входа на с. Орешец, с прокопаване ОКЛ минава от другата страна на пътя и продължава от тази страна в регулацията на селото в участъка: шахта 5-Ш4 – 5-Ш5 – 5-Ш6 – 5-Ш7. От шахта 5-Ш7 до шахта 5-Ш8 е направено отново прокопаване на четвъртокласния път и ОКЛ минва в западния обхват на пътя и продължава да върви от тази страна в участъка: шахта 5-Ш8 – 5-СШ9 – 5-Ш9-1 – 5-Ш10, намираща се на разклона за с. Ружинци. При шахта 5-Ш10 ОКЛ се включва в обхвата на път III-114 на пътен km 47+061 и продължава в десния му обхват до km 48+218, където път III-114 се слива с път III-102, след това продължава в десния обхват на път III-102 до 5-СШ11, като преминава от община Димово на територията на община Белоградчик, продължавайки до шахта 5-СШ12. От шахта 5-СШ12 до 5-Ш13 пресича път III-102 с хоризонтален сондаж, минавайки в левия обхват на пътя, завива на юг и след кръстовището на път III-102 с път III-114 на km 49+946, ОКЛ продължава отново в левия обхват на път III-114. След km 49+946, трасето продължава в лявата страна на път III-114, минавайки през шахта 5-Ш14. Малко след шахта 5-Ш14, посока с. Протопопинци, трасето на ОКЛ преминава от община Белоградчик на територията на община Чупрене, вървейки в левия обхват на път III-114 между шахти 5-СШ15 – 5-Ш16 – 5-Ш17 – 5-Ш18 в землището и в регулацията на с. Протопопинци. Трасето на ОКЛ продължава в левия обхват на път III-114 в участък между шахти 5-Ш18 – 5-Ш19 – 5-Ш20 – 5-Ш21, попадащи в землището на с. Търговище и в регулацията на селото. След шахта 5-Ш21, намираща се на km 57+260 на път III-114, трасето на ОКЛ преминава по улици в с. Търговище в участъка 5-Ш21 – 5-СШ22 – 5-Ш23 – 5-Ш24 – 5-Ш25 и след шахта 5-Ш25 отново се включва в левия обхват на път III-114, който минава през селото. В участъка между шахти 5-Ш25 – 5-Ш26 – 5-Ш27 – 5-СШ28 – 5-Ш29, трасето на ОКЛ върви в левия обхват на път III-114 посока с. Чупрене. В участък шахта 5-Ш29 – 5-Ш30 – 5-Ш31 – 5-Ш32 – 5-РШ33 – 5-РШ34 – 5-РШ35 – 5-Ш36 – 5-РШ37, намираща се пред пощата в с. Чупрене.
Съединителни муфи са разположени в следните шахти на клон 5:
· 5-СШ2 – СМ26
· 5-СШ9 – СМ27
· 5-СШ11 – СМ28
· 5-СШ15 – СМ29
· 5-СШ22 – СМ30
· 5-СШ28 – СМ31

Опорна мрежа – Оптична свързаност между сгради 
· Български пощи Кула – община Кула с кабел OK OF48
· Български пощи Макреш – община Макреш: оптичен кабел ОК 96OF от муфа в 3-РШ28 на юг през шахта 3-РШ29 до муфа в шахта 3-Ш31 на ул. „Георги Бенковски“ и с OK 72 OF от муфа в шахта 3-Ш31 през шахта 3-Ш31-1 до сградата
· Български пощи Димово – община Димово: връзката между сградите е през шахта 3-Ш52 и кабел OK OF72
· Български пощи Белоградчик – община Белоградчик с кабел OK 48 OF  
· Български пощи Чупрене – община Чупрене с кабел OK OF96

Трасета разпределителни мрежи: 
Разпределителната оптична мрежа в с. Макреш започва от сградата на Български пощи, като връзката между сградата на пощата и сградите на  
· МВР от муфа в шахта 3-Ш31 през шахта 3-Ш31-1 до сградата с кабел OK 4 OF  
· Дирекция "Земеделие и гори" от муфа в шахта 3-Ш31 през шахта 3-Ш31-1 до сградата с кабел OK 4 OF  
· Общински Съвет от муфа в шахта 3-Ш31 през шахта 3-Ш31-1 до сградата с кабел OK 4 OF  
· Дирекция "Социално подпомагане" от муфа в шахта 3-Ш31 през шахта 3-Ш31-1 до сградата с кабел OK 12 OF  
· ОУ "Св.Св. Кирил и Методий" от муфа в шахта 3-Ш28 през шахта 3-Ш27 до сградата с кабел OK 4 OF  
· Читалище "Мито Марков" от муфа в шахта 3-Ш28 през шахта 3-Ш26 до сградата с кабел OK 4 OF  

Разпределителна оптична мрежа в гр. Димово: Връзката между сградите на Български пощи Димово до сградите на:
· РУ "Полиция" е през шахта 3-Ш52 и кабел OK OF4 
· Спешна медицинска помощ е през шахта 3-Ш52 и кабел OK OF4 
· Читалище "Паисий Хилендарски" e през шахта 3-Ш52 – 3-Ш53 до сградата с кабел OK OF4 
· Дирекция "Социално подпомагане" през шахта 3-Ш52 до шахта 3-РШ49 с муфа с кабел OK OF12 и от муфа в шахта 3-РШ49 до сградата през шахти 3-РШ50 и 3-РШ51 с кабел OK OF4 
· ОУ "Кирил и Методий" през шахта 3-Ш52 до шахта 3-РШ49 с муфа с кабел OK OF12 и от муфа в шахта 3-РШ49 до сградата през шахта 3-РШ47 и 3-РШ48 с кабел OK OF4 
· Професионална Гимназия по Икономика през шахта 3-Ш52 до шахта 3-РШ49 с муфа с кабел OK OF12 и от муфа в шахта 3-РШ49 до сградата през шахта 3-РШ47 и 3-РШ48 с кабел OK OF4 

Разпределителна оптична мрежа в гр. Кула: Между сградата на Български пощи и сградите на:
· Дирекция "Социално Подпомагане" с кабел OK OF12 
· Общинска Служба "Земеделие" с кабел OK OF12 
· Дирекция "Бюро по труда" с кабел OK OF12 
· РСПБЗН-Пожарна Служба с кабел OK OF12 
· СОУ "Васил Левски" с кабел OK OF12 
· РУ "Полиция" с кабел OK OF12 
· Спешна Медицинска Помощ с кабел OK OF12 
· Районна прокуратура с кабел OK OF12 
· Народно Читалище "Просвета 1882" с кабел OK OF12 
· Районен съд с кабел OK OF12


Разпределителна оптична мрежа в с. Чупрене: Между сградата на пощата и сградите на:
· Народно Читалище "Христо Ботев - 1897", с. Чупрене e с кабел OK OF12
· ОУ "Академик Михаил Димитров", с. Чупрене e с кабел OK OF12
· Дирекция "Бюро по труда“ е с кабел OK OF12

Разпределителна оптична мрежа в гр. Белоградчик: Между сградата на Български пощи и сградите на:
· Читалище "Развитие" , гр. Белоградчик с кабел OK 12 OF  
· Районно управление полиция, гр. Белоградчик с кабел OK 12 OF  
· Дирекция Бюро по труда, гр. Белоградчик с кабел OK 12 OF  
· СОУ “Хр.Ботев”, гр. Белоградчик с кабел OK 12 OF  
· НУ “В.Левски”, гр. Белоградчик с кабел OK 12 OF  
· Районен съд, гр. Белоградчик с кабел OK 12 OF  
· Районна прокуратура, гр. Белоградчик с кабел OK 12 OF  
· ГПУ - Белоградчик при РДГП - Драгоман, гр. Белоградчик с кабел OK 12 OF  
· Дирекция Социално подпомагане, гр. Белоградчик с кабел OK 12 OF  
· "МБАЛ-Белоградчик" ЕООД, гр. Белоградчик с кабел OK 12 OF  
· РСПБЗН, гр. Белоградчик с кабел OK 12 OF  
При изтеглянето на оптичните кабели на територията на гр. Видин и гр. Кула частично е използвана съществуваща тръбна кабелна мрежа на „БТК“ ЕАД, изградени в съответното населено място.
При пресичане на пътищата от републиканската пътна мрежа и на ЖП линията Мездра – Видин HDPE тръбната мрежа положена чрез направа на  хоризонтални сондажи със стоманена тръба 108.5. Преминаванията с прокопаване под асфалтови улици и местни пътища, по съоръжения над реки, водостоци и мостове е също със стоманена тръба 108.5. 
На къси участъци заради релефа и по преценка на строителя е извършено полагане на HDPE тръбната мрежа в бетонов кожух и гофрирана тръба.  
Опорната мрежа е изградена от тръбна мрежа от два броя HDPE  40, в едната от които е изтеглен ОК, а втората е празна. Тръбната мрежа е изпълнена в тръба PVC  110 в участъците с изградена от „БТК“ ЕАД кабелна мрежа и в изкоп.
В местата с припокриване на опорната и разпределителната мрежи са положени 2 бр. HDPE тръби 40 + 2 бр. HDPE тръби 32. 


Електронна съобщителна мрежа
Схема на свързаност - агрегиращ възел – Видин, агрегиращ възел – Чупрене, агрегиращ възел – Димово, агрегиращ възел – Белоградчик, агрегиращ възел – Кула, агрегиращ възел – Макреш



Агрегиращ възел – Видин
В обособено помещение собственост на Български пощи в град Видин находящо  се на адрес: ул.“ Княз Ал.Батенберг„ № 10 е изграден агрегиращ възел,  като е монтирано активно оборудване  комутатор ME-3800X-24FS-M с:
· 2 броя  модулни 10G Ethernet интерфейса за връзка към  ЕЕСМ
· 24 броя модулни 100/1000Base-X Ethernet интерфейси за предоставяне на услуги на потребителите от които:
· 2 броя интерфейси за предоставяне услуги на държавната администрация; 
· 22 броя интерфейси за предоставяне на услуги на други потребители.
От  Български пощи  град Видин до Български пощи в село Чупрене е изградена свързаност с преносен капацитет 10 Gbps от които:
· 8Gbps за за предоставяне услуги на държавната администрация;
· 2Gbps за предоставяне на услуги на други потребители.
От  Български пощи  град Видин до Български пощи в град Димово е изградена свързаност с преносен капацитет 10 Gbps от които:
· 8Gbps за за предоставяне услуги на държавната администрация;
· 2Gbps за предоставяне на услуги на други потребители.
От  Български пощи  град Видин до Български пощи в град Белоградчик е изградена свързаност с преносен капацитет 10 Gbps от които:
· 8Gbps за за предоставяне услуги на държавната администрация;
· 2Gbps за предоставяне на услуги на други потребители.
От  Български пощи  град Видин до Български пощи в град Кула е изградена свързаност с преносен капацитет 10 Gbps от които:
· 9Gbps за за предоставяне услуги на държавната администрация;
· 1Gbps за предоставяне на услуги на други потребители.
От  Български пощи  град Видин до Български пощи в село Макреш е изградена свързаност с преносен капацитет 10 Gbps от които:
· 8Gbps за за предоставяне услуги на държавната администрация;
· 2Gbps за предоставяне на услуги на други потребители.
Предоставяните услуги през ЕЕСМ ще са (Point-to-Point Layer2 VPN) от Български пощи  Видин до Български пощи Чупрене, Димово, Белоградчик, Кула и Макреш.
Агрегиращ възел –  Чупрене
В обособено помещение собственост на Български пощи в село Чупрене находящо  се на адрес, ул.“Асен Балкански“ №  44 е изграден агрегиращ възел,  като е монтирано активно оборудване  комутатор ME-3800X-24FS-M с:
· 2 броя  модулни 10G Ethernet интерфейса за връзка към ЕЕСМ;
· 24 броя модулни 100/1000Base-X Ethernet интерфейси за предоставяне на услуги на потребителите от които:
· 6 броя интерфейси за предоставяне услуги на държавната администрация; 
· 18 броя интерфейси за предоставяне на услуги на други потребители.
Агрегиращ възел – Димово
В обособено помещение собственост на Български пощи в  град Димово  находящо се на адрес, ул.“Г.Димитров“ № 137 е изграден агрегиращ възел,  като е монтирано активно оборудване  комутатор ME-3800X-24FS-M с:
· 2 броя  модулни 10G Ethernet интерфейса за връзка към  ЕЕСМ.
· 24 броя модулни 100/1000Base-X Ethernet интерфейси за предоставяне на услуги на потребителите от които:
· 12 броя интерфейси за предоставяне услуги на държавната администрация; 
· 12 броя интерфейси за предоставяне на услуги на други потребители.
Агрегиращ възел – Белоградчик
В обособено помещение собственост на Български пощи в  град Белоградчик  находящо се на адрес, ул.“Славянска“ № 2 е изграден агрегиращ възел,  като е монтирано активно оборудване  комутатор ME-3800X-24FS-M с:
· 2 броя  модулни 10G Ethernet интерфейса за връзка към  Единна Електронна Съобщителна мрежа (ЕЕСМ)
· 24 броя модулни 100/1000Base-X Ethernet интерфейси за предоставяне на услуги на потребителите от които:
· 15 броя интерфейси за предоставяне услуги на държавната администрация; 
· 9 броя интерфейси за предоставяне на услуги на други потребители.
Агрегиращ възел – Кула
В обособено помещение собственост на Български пощи в  град Кула находящо се на адрес , ул.Възраждане № 29 е изграден агрегиращ възел,  като е монтирано активно оборудване  комутатор ME-3800X-24FS-M с:
· 2 броя  модулни 10G Ethernet интерфейса за връзка към  Единна Електронна Съобщителна мрежа (ЕЕСМ)
· 24 броя модулни 100/1000Base-X Ethernet интерфейси за предоставяне на услуги на потребителите от които:
· 13 броя интерфейси за предоставяне услуги на държавната администрация; 
· 11 броя интерфейси за предоставяне на услуги на други потребители.
Агрегиращ възел – Макреш
В обособено помещение собственост на Български пощи в  град Макреш находящо се на адрес , ул.“Георги Бенковски“ № 96 е изграден агрегиращ възел,  като е монтирано активно оборудване  комутатор ME-3800X-24FS-M с:
· 2 броя  модулни 10G Ethernet интерфейса за връзка към  Единна Електронна Съобщителна мрежа (ЕЕСМ)
· 24 броя модулни 100/1000Base-X Ethernet интерфейси за предоставяне на услуги на потребителите от които:
· 8 броя интерфейси за предоставяне услуги на държавната администрация; 
· 16 броя интерфейси за предоставяне на услуги на други потребители.
3. Оптично кабелно трасе „Враца – Роман”

Трасето на ОКЛ преминава през землищата в общини Враца, Мездра и Роман.
Местонахождение:  
· [bookmark: OLE_LINK42][bookmark: OLE_LINK43]Община Враца: гр. Враца 
· Община Мездра: гр. Мездра, с. Горна Кремена, с. Кален, с. Горна Бешовица
· Община Роман: гр. Роман, с. Долна Бешовица
                  
	Трасе на оптичната кабелна линия Враца – Мездра - Роман. 	
Начална точка - сградата на Областна администрация Враца на бул. „Демокрация” № 1 (опорна точка тип 1). 
Оптичния кабел е изтеглен основно в съществуваща подземна тръбна мрежа и свързва Областната администрация Враца и агрегираща точка тип 1 в сградата на Български пощи на бул. „Демокрация” № 17.
В урбанизирана територия на гр. Враца, за изграждане на опорното трасе е предвидено да се използва максимално съществуваща подземна тръбна мрежа. Начална точка е съществуваща кабелна шахта пред сградата на Областната администрация на бул. „Демокрация” №1. Следва участък на северозапад, пресичане на бул. „Демокрация”  и по южния тротоар се продължава на югоизток до ул. „Никола Войводов”. Следва пресичане на бул. „Демокрация” към северния тротоар и се продължава по него на югоизток до ул. „Екзарх Йосиф”. Следва къс участък по западния тротоар на ул. „Екзарх Йосиф” на север, пресичане на ул. „Екзарх Йосиф” на изток и трасето на съществуващата подземна тръбна мрежа продължава по северния тротоар на бул. „Демокрация” на изток до ул. „Максим Горки”. Следва последователно пресичане на ул.”Максим Горки” и ул. „Козлодуйски бряг” на изток и трасето на подземната тръбна мрежа продължава по източния  тротоар на ул. „Козлодуйски бряг” на юг до ул. „Генерал Леонов”. Следва участък по северния тротоар на ул. „Генерал Леонов” до кръстовището с ул. „Георги Апостолов”, диагонално пресичане към южния тротоар на ул. „Георги Апостолов” и трасето на съществуващата подземна тръбна мрежа продължава в южния тротоар на ул. „Георги Апостолов”, до кръстовището с ул. „Васил Кънчов”. Следва пресичане на ул. „Васил Кънчов” и трасето на съществуващата подземна тръбна мрежа продължава в източния тротоар на улицата в южна посока до последната съществуваща кабелна шахта пред сградата на фирма „Ташев Транс” ЕООД.
Начална точка на новата подземна тръбна мрежа за оптична кабелна линия Враца – Мездра - Роман е нова кабелна шахта, която е изградена непосредствено до последната кабелна шахта от съществуващата подземна тръбна мрежа. Същата е ситуирана в източния тротоар на ул. „Васил Кънчов” до бул. „2-ри юни”, който преминава в път І-1 (Е-79) Видин – София - Кулата. След около 150 м има разклон в ляво на бул. „2-ри юни” с улица покрай западната ограда на „Химко”. След този разклон новата подземна тръбна мрежа за Враца – Мездра - Роман, е ситуирана първоначално от северната страна на общински обслужващ път промишлената зона. След края на обслужващия път, трасето на новата подземна тръбна мрежа преминава в северния сервитут на път І-1 (Е-79) Видин – София – Кулата.
Трасето е ситуирано първоначално в северния сервитут на път І-1 (Е-79) Видин – София – Кулата до пътното разклонение с обходния път на Враца. Следва  хоризонтален сондаж на път І-1 (Е 79) на път.км 152+118 и трасето на новата подземна тръбна мрежа за оптична кабелна линия преминава в южния сервитут  на път І-1 (Е 79) и продължава в източна посока.  Преминаването по пътния надлез, над връзката с обходния път на гр. Враца, на път.км 152+300 на път І-1 (Е 79) е реализирана с окачена по мостовата конструкция желязна тръба Ф 89 мм. Следва пресичане на връзката на обходния път на гр. Враца към път І-1 (Е 79) на път.км 152+645. Пресичането е реализирано посредством хоризонтален сондаж на пътното платно и за него е разработен отделен детайл. На път.км 153+070 на път І-1 (Е 79), трасето на новата подземна тръбна мрежа за ОКЛ пресича входната връзка на бензиностанцията на „Ромпетрол”. Пресичането е реализирано посредством хоризонтален сондаж. На път.км 153+138 на път І-1 (Е 79), трасето на новата подземна тръбна мрежа за ОКЛ пресича изходната връзка на бензиностанцията на „Ромпетрол”. Преминаването покрай търговски автокомплекс в участъка между път.км 153+410 до път.км 153+565 на път І-1 (Е 79) е реализирано в подземна тръбна мрежа, включително изграждане на кабелни шахти в двата края и една кабелна шахта в средата на мрежата. За преминаването по мостовата конструкция на път.км 155+140 на път І-1 (Е 79) над връзката към с.Руска Бяла и реката е разработен отделен детайл. На път.км 155+210 на път І-1 (Е 79) е реализиран хоризонтален сондаж път пътните платна на път І-1 (Е 79) от юг към север и трасето на новата подземна тръбна мрежа се прехвърля от южния в северния сервитут на път І-1 (Е 79) и продължава в него до път.км 155+227, след който трасето на новата подземна тръбна мрежа е в обхвата на общинския път към с. Руска Бяла и стария път за гр. Мездра. За преминаването под ж.п. линията София – Видин, в района на съществуващия прелез на общинската пътна връзка към с. Руска Бяла и стария път за гр. Мездра, е разработена отделна част към проектната разработка. След пресичането на ж.п. линията, трасето на новата подземна тръбна мрежа продължава от северната страна на общинския път, пресича пътното отклонение за с. Руска Бяла и след края на района на ж.п. гара Руска Бяла, пресича посредством разкопаване от север към юг, стария общински път за гр. Мездра и остава от южната му страна до началото на регулацията на гр. Мездра. 
Трасето на новата подземна тръбна мрежа навлиза на територията на гр. Мездра  по продължението на стария път Враца – Мездра (ул. „Христо Ботев”) от южната му страна. Преди моста над р. Моравишка бара, пресича ул. „Христо Ботев” чрез разкопаване и минава от северната му страна и продължава в посока центъра на града до сградата на РСПБЗН Мездра, където е изградена нова кабелна шахта и от тук до сградата на Български пощи в Мездра, трасетата на оптична кабелна линия Враца – Мездра – Роман и на новата оптична разпределителна мрежа на територията на гр. Мездра е реализирана в общо подземно трасе. Следва пресичане на платното (ул. „Христо Ботев”) и трасето на новата подземна тръбна мрежа се прехвърля отново от южната страна. В този участък трасето на новата подземна тръбна мрежа е от южната страна на ул. ”Христо Ботев” и продължава на изток на. След като трасето на новата подземна тръбна мрежа премине пред бензиностанцията на „Козанис”, е предвиден хоризонтален сондаж под ул. „Христо Ботев” на север, трасето на новата подземна тръбна мрежа да се прехвърли от северната страна на ул. „Христо Ботев” и влиза в съществуваща кабелна шахта. От тази кабелна шахта за изтегляне на тръбите на опорното трасе и разпределителната оптична мрежа се използва съществуваща подземна тръбна мрежа по ул. „Христо Ботев” до съществуваща кабелна шахта преди моста на ул. „Христо Ботев”. Следва участък с нова подземна тръбна мрежа, който пресича улицата покрай реката, следва преминаване по пешеходната конструкция към моста на път. км 0+625 на път ІІІ-103 с желязна тръба Ф 130 мм, окачена по конструкцията и трасето на новата подземна тръбна мрежа продължава по западния тротоар на ул. „Янко Сакъзов” на север до път. км 0+682, където посредством хоризонтален сондаж под пътното платно на ул. „Янко Сакъзов” преминава от източната страна на улицата и влиза в съществуваща кабелна шахта. От тази кабелна шахта до сградата на Български пощи в Мездра, за изтегляне на тръбите на опорното трасе и разпределителната оптична мрежа се използва съществуваща подземна тръбна мрежа по ул. „Янко Сакъзов” и ул. „Александър Стамболийски“, като следващият участък от съществуващата подземна тръбна мрежа, който се използва за изтегляне на HDPE тръбите, е по източния тротоар на ул. „П.Р.Славейков” на юг, пресича се ул. „Св.Св.Кирил и Методий”, продължава се южния и тротоар на запад и се стига до съществуваща кабелна шахта до западния край на сградата на Български пощи. Последния участък от съществуващата тръбна мрежа е покрай западната фасада на сградата до съществуваща кабелна шахта, през английския двор, се влиза в помещението под технологичното помещение на агрегиращата точка тип 2, а през отвор в пода се стига до самото помещение. Предвижда пълно въвеждане на оптичен кабел от опорното трасе в сградата на Български пощи. Изходящият оптичен кабел от комуникационния център в Български пощи, минава по същия път до съществуваща кабелна шахта на северния ъгъл на кръстовището на ул. „П.Р.Славейков” и ул. „Св.Св. Кирил и Методий”. От тази кабелна шахта, за реализацията на оптична кабелна линия Враца – Мездра – Роман, се използва нова подземна тръбна мрежа в посока гр.Роман, по северния тротоар на ул. „Св.Св. Кирил и Методий” до западния ъгъл на кръстовището с ул. „Динко Петров“ На кръстовището с ул. „Любен Каравелов” е предвидена нова кабелна шахта, а преди ул. „Добруджа” е предвидено пресичане на ул. „Св.Св. Кирил и Методий” на югоизток, следва пресичане на ул. „Добруджа”, минава се пред бензиностанцията на „Петрол”, пресичат се двете платна на бул. „Александър Стамболийски” и се продължава по югоизточния тротоар на ул. „Св.Св. Кирил и Методий” на североизток към гр. Роман. За преминаването по мостовата конструкция над р. Боденска бара На около 50,0 м след моста, е изградена нова кабелна шахта и трасето на новата подземна тръбна мрежа продължава от дясната страна на ул. „Св.Св. Кирил и Методий”, като продължава от тази страна до края на регулацията на гр. Мездра, а на 140,0 м, преди края на регулацията на града, е предвидена нова кабелна шахта.
След края на регулацията на гр. Мездра, трасето на оптична кабелна линия Враца – Мездра – Роман е ситуирана в сервитута на път ІІІ-103 Мездра – Златна Панега от Републиканската пътна мрежа.
В участъка между края на регулацията на гр. Мездра и началото на регулацията на с. Горна Кремена, като първоначално трасето на новата подземна тръбна мрежа е ситуирано в десния сервитут на пътя посока Роман, а след около 2000 м се прехвърля в левия (северозападния) сервитут на пътя посока Роман. 
За хоризонталното сондиране на път ІІІ-103 на км 3+988 е разработен и приложен отделен детайл. Пресичането на съществуващи магистрални газопроводи на „Булгартрансгаз” ЕАД и съобщителни кабели, положени успоредно на газопроводите в техния сервитут (на км 6+170 и км 6+195 на път ІІІ-103) е реализира в съответствие с приложения детайл. Трасето на оптична кабелна линия навлиза в урегулирана територия на с. Горна Кремена от лявата (западната) страна на продължението на път ІІІ-103 през селото и продължава от тази страна до точка на около 60 м след разклона за кметство Горна Кремена. Следва пресичане на пътя посредством хоризонтален сондаж и е изградена нова кабелна шахта от дясната (южната) страна на улицата. В нея е монтирана оптична разклонителна муфа и тази кабелна шахта е начална точка за трасето на оптично разклонение за кметство Горна Кремена.
След края на регулацията на с. Горна Кремена, трасето на новата подземна тръбна мрежа Враца – Мездра – Роман е ситуирана отново в сервитута на път ІІІ-103 Мездра – Златна Панега от Републиканската пътна мрежа, от дясната (южната) страна по посока гр. Роман. Трасето на оптична кабелна линия навлиза в урегулирана територия на с. Кален от дясната (югоизточната) страна на продължението на път ІІІ-103 през селото и продължава от тази страна до края на регулацията на селото. На около 400 м от входната точка, срещу кметството, е изградена нова кабелна шахта от дясната страна на улицата и оптичен кабелен резерв в нея за евентуално бъдещо развитие. След края на регулацията на с. Кален, трасето на новата подземна тръбна мрежа Враца – Мездра – Роман е ситуирана в десния (южния) сервитут на път ІІІ-103 Мездра – Златна Панега от Републиканската пътна мрежа. В участъка между края на регулацията на с. Кален и началото на регулацията на с. Горна Бешовица, като по цялото му протежение трасето на новата подземната тръбна мрежа остава в десния сервитут на пътя посока Роман. 
Трасето навлиза в урегулирана територия на с. Горна Бешовица от дясната (южната) страна на продължението на път ІІІ-103 през селото и продължава от тази страна до улицата, която води до кметство Горна Бешовица. Тук е изградена нова кабелна шахта, преди кръстовището. В нея е монтирана оптична разклонителна муфа и тази кабелна шахта е начална точка за трасето на оптично разклонение за кметство Горна Бешовица. След това трасето продължава от дясната страна на улицата в посока Роман и напуска регулацията на с. Горна Бешовица. 
След края на регулацията на с. Горна Бешовица, трасето на новата подземна тръбна мрежа за ОКЛ Враца – Мездра – Роман е ситуирано в десния (южния) сервитут на път ІІІ-103 Мездра – Златна Панега от Републиканската пътна мрежа. В участъка между края на регулацията на с. Горна Бешовица и началото на регулацията на с. Долна Бешовица, като по цялото му протежение остава в десния (южния) сервитут на пътя посока Роман. За преминаването в зоната на мост на км 21+615 е разработен отделен детайл, като пресичането е реализирано чрез пресичане на коритото на реката. Местоположението на новата подземна тръбна мрежа спрямо пътното платно е показано на приложените напречни профили.
Трасето навлиза в урегулирана територия на с. Долна Бешовица от дясната (южната) страна на продължението на път ІІІ-103 през селото. На територията на с. Долна Бешовица трасето на новата подземна тръбна мрежа е през публична общинска собственост (улици и тротоари), но пътното платно на път ІІІ-103 през урегулираната територия на с. Долна Бешовица е собственост на  ОПУ Враца и е отказана възможност за преминаване по мост от км 22+928 до км 22+988. В тази връзка е избрано обходно трасе по общински улици, северно от път ІІІ-103 през селището, което след въпросната мостова конструкция се връща от дясната (южната) страна на продължението на път ІІІ-103 през селото и остава от тази страна до края на регулацията му. От км 21+818 до км 22+892 трасето на подземната тръбна мрежа е в южния тротоар на улицата, продължение на път ІІІ-103 през селището. На км 22+892 е изпълнен хоризонтален сондаж под пътното платно на път ІІІ-103 от юг към север и трасето на новата подземна тръбна мрежа продължава по вътрешни улици на селището от северната страна на път ІІІ-103, първо на север, а след това на изток, като преминаването по моста на реката е реализирано със стоманена тръба Ф 89 мм, окачена странично на мостовата конструкция. На 35,0 м след моста, трасето на подземната тръбна мрежа се отклонява на юг и достига отново пътното платно на път ІІІ-103 при км 23+113. Тук отново е предвиден хоризонтален сондаж под пътното платно и трасето на подземната тръбна мрежа се прехвърля от дясната (южната) страна на пътя и продължава от тази страна до края на регулацията на селището в посока гр. Роман.
На тротоара, след първия сондаж на км 22+892, е изградена нова кабелна шахта и оставяне на  оптичен кабелен резерв в нея за евентуално бъдещо развитие. 
След края на регулацията на с. Долна Бешовица, трасето на новата подземна тръбна мрежа за оптична кабелна линия Враца – Мездра – Роман е ситуирано в десния (югозападния) сервитут на път ІІІ-103 Мездра – Златна Панега от Републиканската пътна мрежа. В участъка между края на регулацията на с. Долна Бешовица и началото на регулацията на гр. Роман, като по цялото му протежение трасето остава в десния сервитут на пътя посока Роман. 
Трасето навлиза на територията на гр. Роман по продължението на път ІІІ-103 Мездра – Златна Панега през града, продължава по ул. „Димитър Благоев” и достига моста над р. Искър. Преминаването по моста на км 27+224 е реализирано в съществуващи кабелни канали в дясната тротоарна конзола на мостовата конструкция, като подходите преди и след моста са защитени допълнително. След края на моста е изградена нова кабелна шахта и оставяне на оптичен кабелен резерв, а трасето на подземната тръбна мрежа продължава в десния тротоар на ул. „Димитър Благоев” до път.км 27+336, където посредством хоризонтален сондаж под пътното платно на ул. „Димитър Благоев” преминава от лявата страна на улицата и продължава по нея в посока центъра на гр. Роман до началото на ж.п. надлеза. По ж.п. надлеза, за прокарване на тръбите на за подземната тръбна мрежа, се използва съществуващ кабелен канал от лявата страна на надлеза, в който са поставени 50,0 м допълнителни защитни РVС тръби Ф 110 мм с бетонов кожух. На около 5,0 м след края на ж.п. надлеза, трасето на подземната тръбна мрежа се спуска по насипа до кота терен, продължава в обратна посока, пресича бул. „Христо Ботев”, посредством хоризонтален сондаж под пътното платно на км 28+235 продължава към центъра на града от лявата страна на улицата в зелената площ. Първият участък от трасето на новата подземна тръбна мрежа,  преди да се достигне района на автогарата, на трасето е изпълнена нова кабелна шахта, след която посредством хоризонтален сондаж под пътното платно трасето на новата подземна тръбна мрежа се прехвърля от дясната страна на бул. „Христо Ботев” и след около 70,0 м влиза в съществуваща кабелна шахта от съществуваща подземна  тръбна мрежа, която се ползва от тази точка до сградата на Български пощи в гр. Роман. След 4-ри междушахтия, съществуващата тръбна мрежа пресича бул. „Христо Ботев” от  запад към изток и продължава по левия тротоар на булеварда, пресича последователно ул. „Търговска” и ул. „П.Славейков”, след това пресича бул. „Христо Ботев” и завършва в съществуваща кабелна шахта от източната страна на сградата на Български пощи в града. Въвеждането на ОК до помещението на комуникационния център в сградата на Български пощи Роман е реализирана по кабелни скари и чрез монтаж на кабелни канали.

Опорната мрежа Враца – Мездра - Роман е изпълнена от 2 броя HDPE тръби Ф40, положени в изкоп и съществуваща тръбна мрежа от Областна администрация гр. Враца до сградите на Български пощи в гр. Мездра и гр. Роман, оптичен кабел 48 FO тип 1х12G655+3х12G652OF/SM и двойни и тройни шахти със съединителни муфи.

Електронна съобщителна мрежа
Схема на свързаност - агрегиращ възел – Враца, агрегиращ възел – Роман, агрегиращ възел – Мездра




Агрегиращ възел – Враца
В обособено помещение собственост на Български пощи в  град Враца находящо се на адрес , ул.“Демокрация“ № 17 е изграден агрегиращ възел,  като е монтирано активно оборудване  комутатор ME-3800X-24FS-M с:
· 2 броя  модулни 10G Ethernet интерфейса за връзка към  ЕЕСМ;
· 24 броя модулни 100/1000Base-X Ethernet интерфейси за предоставяне на услуги на потребителите от които:
· 2 броя интерфейси за предоставяне услуги на държавната администрация; 
· 22 броя интерфейси за предоставяне на услуги на други потребители.
От  Български пощи  град Враца до Български пощи  град Мездра е изградена свързаност с преносен капацитет 10 Gbps от които:
· 2Gbps за предоставяне услуги на държавната администрация;
· 8Gbps за предоставяне на услуги на други потребители.
От  Български пощи  град Враца до Български пощи  град Роман е изградена свързаност с преносен капацитет 10 Gbps от които:
· 2Gbps за предоставяне услуги на държавната администрация;
· 8Gbps за предоставяне на услуги на други потребители.
Предоставяните услуги през ЕЕСМ ще са (Point-to-Point Layer2 VPN) от Български пощи  Враца до Български пощи гр.Мездра, гр.Роман, с.Горна Бешовица, с.Горна Кремена.

Агрегиращ възел – Роман
В обособено помещение собственост на Български пощи в  град Роман находящо се на адрес , бул. „Христо Ботев“  № 132-134 е изграден агрегиращ възел,  като е монтирано активно оборудване  комутатор ME-3800X-24FS-M с:
· 2 броя  модулни 10G Ethernet интерфейса за връзка към  Единна Електронна Съобщителна мрежа (ЕЕСМ)
· 24 броя модулни 100/1000Base-X Ethernet интерфейси за предоставяне на услуги на потребителите от които:
· 8 броя интерфейси за предоставяне услуги на държавната администрация;
· 16 броя интерфейси за предоставяне на услуги на други потребители.

Агрегиращ възел – Мездра
В обособено помещение собственост на Български пощи в  град Мездра находящо се на адрес , ул.“П.Р.Славейков“ № 1 е изграден агрегиращ възел,  като е монтирано активно оборудване  комутатор ME-3800X-24FS-M с:
· 2 броя  модулни 10G Ethernet интерфейса за връзка ЕЕСМ.
· 24 броя модулни 100/1000Base-X Ethernet интерфейси за предоставяне на услуги на потребителите от които:
· 16 броя интерфейси за предоставяне услуги на държавната администрация;
· 8 броя интерфейси за предоставяне на услуги на други потребители.

4. Оптично кабелно трасе „Ловеч – Ябланица“

Трасето на ОКЛ преминава през землищата в общини Ловеч, Ябланица, Тетевен, Угърчин.

Местонахождение: на територията на:
· община Ловеч: населени места: гр. Ловеч, гр. Ловеч – кв. Гозница, с. Радювене, землища: гр. Ловеч, с. Радювене
· община Ябланица: гр. Ябланица, землище на гр. Ябланица
· община Тетевен: населени места: с. Български извор, махала Асен, с. Гложене, гр. Тетевен, землища: с. Български извор, с. Малка желязна, с. Градежница, с. Гложене, гр. Тетевен 
· община Угърчин: населени места: с. Орляне, с. Угърчин, с. Сопот, землища: с. Орляне, с. Угърчин, с. Сопот, с. Свлащица
Опорна мрежа: между сградата на Областна администрация гр. Ловеч и общинските технологични центрове в гр. Угърчин, гр. Ябланица, гр. Тетевен. В община Угърчин общинският технологичен център е в сградата на Български пощи и в сградата на общинската администрация.
Разпределителна мрежа: изградена е на територията на гр. Ловеч, гр. Угърчин, гр. Тетевен, и гр. Ябланица.
1) Община Ловеч
Осигурена е оптична свързаност между сградата на Областна администрация гр. Ловеч и сградата на пощата в гр. Ловеч
Връзката между сградата на Областна администрация Ловеч на ул. „Търговска” № 43 (опорна точка тип 1) и агрегираща точка тип 1 в сградата на Български пощи на ул. „Търговска” № 25 е изпълнено с ОК 72 OF, изтеглен в 2 бр. HDPE тръби. Тръбите са положени в PVC тръба 110 от съществуваща тръбна канална мрежа (ТКМ), между съществуващи кабелни шахти: IV 103 – IV 102 – IV 101 – IV 100 която шахта има връзка с проходим кабелен колектор, достигащ до централната сграда на „Български пощи“ в гр. Ловеч. 
Трасе на опорна мрежа в Община Ловеч
Начална точка на опорната оптична кабелна мрежа е сградата на Областна администрация гр. Ловеч на ул. „Търговска” № 43 (опорна точка тип 1), от където започва и преминава през зелена площ до източния тротоар на бул. „България“
 От сградата на Областна администрация гр. Ловеч в урбанизираната територия на гр. Ловеч опорната мрежа е изградена в съществуващата тръбна кабелна мрежа по бул. „България“ (между съществуващи шахти: IV 118, IV 103, IV 102, IV 101, I 201, I 202), пресича булеварда и продължава по ул. „Патриарх Евтимий“ (между съществуващи шахти: I 2041, I 2043, I 2044, IV 1105, IV 1106), по ул. „Димитър Пъшков (между съществуващи шахти: IV 1106, IV 1107, I 208), пресича кръстовище и продължава по ул. „Цачо Шишков“, ул. “Подп. Ал. Кусев“(между съществуващи шахти: I 208, I 209, I 210, I 211, I 212, I 2203, I 2204, I 2205, I 2206, I 2207, I 2208, I 2209 до шахта I 2210). От съществуваща шахта I 2210, трасето е положено в изкоп по ул. „Подп. Ал. Кусев“, пресича улицата в съществуваща тръба до шахта Ш1. От шахта Ш1 до шахта Ш2 трасето продължава в изкоп. От шахта Ш2 е изпълнен хоризонтален сондаж, който пресича ЖП линия Свищов – Троян на км 94+357 до Ш3. От шахта Ш3 до съществуваща шахта I 2218 от ТКМ трасето продължава в изкоп. От шахта I 2218, трасето е изтеглено отново в съществуващата ТКМ по ул. „Подп. Ал. Кусев“, пресича пътното платно и при естакада Гозница започва да върви от лявата страна на републикански път III – 3504 „Ловеч – Радювене – Орляне – Угърчин“. При навлизането си в кв. Гозница трасето продължава по левия /южния/ тротоар на ул. „Цар Иван Александър“ (между съществуващи шахти I 2218 до шахта I 2238). От шахта I 2238, трасето на ОКЛ се полага изцяло в изкоп по ул. „Цар Иван Александър“, пресича ул. „Момчил войвода“, пресича пътното платно на път III-3504 и продължава по северния тротоар на улицата до км 2+077, пресича път III-3504 и минава в южната му част.
При пътен километър 2+597 трасето излиза от регулацията на гр. Ловеч и продължава в лявата ограничителна ивица път III-3504 до шахта 8, където пресича пътното платно. Продължава в дясната ограничителна ивица на пътя до шахта КШ 12. При шахта КШ 12 трасето отново пресича пътното платно и до шахта КШ 14 върви в лявата ограничителна ивица на пътя. Тук трасето пресича пътното платно и продължава в дясната ограничителна ивица на път III-3504 до началото на регулацията на с. Радювене при пътен километър 8+533.
През с. Радювене оптичното трасе преминава под десния тротоар на ул. "Стоян Едрев" /път III-3504/, излиза от регулацията на селото и продължава в дясната ограничителна ивица на път III-3504 до шахта Ш 21, където пресича пътното платно и по лявата ограничителна ивица на пътя достига до кабелна шахта КШ 23. След пресичане на пътното платно трасето до шахта К 25 преминава по дясната ограничителна ивица. При шахта КШ 25 трасето пресича път Ш-3504 и по лявата ограничителна ивица достига мост на км 12+418, преминава в метална тръба по моста до шахта Ш 27. При тази шахта трасето пресича пътя и продължава по дясната ограничителна ивица на път III- 3504 до напускането на територията на община Ловеч /с. Радювене/ при пътен километър 15+729, където е границата с община Угърчин /с. Орляне/.
2) Община Угърчин
Опорна мрежа в община Угърчин: 
Трасето продължава от землищната граница между с. Радювене от община Ловеч и с. Орляне от община Угърчин и върви в дясната /северната/ ограничителна ивица на републикански път III-3504 „Ловеч-Радювене-Орляне-Угърчин" от шахта 32. При пътен километър 18+467 трасето навлиза в регулацията на с. Орляне и след шахта КШ 34 напуска път Ш-3504 и по десния /южния/ тротоар на ул. „В.Левски” достига до шахта КШ 35, при която пресича ул. „Градинките” и по северния тротоар на улицата достига до КШ 36, откъдето по безименна улица достига до ул. „Калето”. По източния тротоар на ул. „Калето” трасето достига до ул. „В.Левски” /която съвапада с републикански път Ш-3504 в с. Орляне/ преди моста на пътен километър 19+329. Преминава по моста и при пътен километър 19+831 излиза от регулацията на с. Орляне. Трасето продължава в дясната ограничителна ивица на път Ш-3504, пресича асфалтов път – отклонение за с. Каленик между шахти Ш 39 и Ш40, продължава в дясната ограничителна ивица на път Ш-3504, пресича асфалтов път – отклонение за с. Драгана между шахта Ш 43 и шахта Ш 44, достига до шахта Ш 45, където пресича пътното платно на път Ш-3504 и продължава в лявата ограничителна ивица до шахта Ш 47. При нея трасето пресича път Ш-3504 и продължава в дясната ограничителна ивица до шахта Ш 49, където пресича пътя и продължава в лявата ограничителна ивица на пътя до шахта Ш 51 и пресичайки отново път III-3504 продължава в дясната ограничителна ивица. В дясната ограничителна ивица трасето достига до шахта Ш 57, преминава по моста при пътен километър 30+368 в същ. тръба и при пътен километър 30+415 навлиза в регулацията на гр. Угърчин. При шахта Ш 58 трасето пресича ул. „Плевен” /път Ш-3504/ и продължава под левия тротоар на улицата, до достигане на ул. „Васил Левски“, под левия тротоар на ул. „В.Левски“ /републикански път Ш-307 „Луковит- Дерманци-Угърчин"/, преминава по моста на р.Лепетура и достига до съществуваща шахтa IV-1.20 от съществуваща тръбна мрежа (ТКМ), изградена от БТК в гр. Угърчин. От съществуваща шахтa IV-1.20 до съществуваща шахта IV-1.18 трасето на ОКЛ продължава в съществуващата ТКМ по ул."В.Левски". Пресича улицата при шахти IV-1.18 и IV-1.17 и по западната страна на улицата достига до ул. Райна княгиня /съществуваща шахта III-1.01 от ТКМ/. От тази шахта по тротоара на ул. „Райна княгиня“ тасето достига до съществуваща шахта III-1.01 от ТКМ – централен офис на „Български пощи“ в гр. Угърчин /агрегираща точка тип 2/. От тук трасето се разделя на два клона. Левия къс клон достига до сградата на общинската администрация. Основния клон се връща на ул. „Васил Левски“ /съществуваща шахта III-1.02 от ТКМ и продължава по нея до съществуваща шахта III-1.13. След съществуваща шахта III-1.13 трасето преминава в нов изкоп, като завива по бул. „Христо Ботев“ /път III-307/ и продължава под тротоара на ул. „Хр.Ботев”. 

Преминава по моста над р. Каменица в съществуваща тръба и продължава под тротоара на ул. „Хр.Ботев“ до края на регулацията на гр. Угърчин /пътен километър 29+385/.
Трасето продължава вдясно в обхвата на пътя до пътен километър 30+800 /път III-307/, завива надясно и тръгва по общински път „Угърчин-Сопот". До шахта ШС 73 трасето върви в дясната ограничителна ивица на общинския път. Там то пресича пътя и до шахта Ш 75 е в лявата ограничителна ивица на пътя. При нея трасето пресича пътното платно и продължава в дясната ограничителна ивица до шахта КШ 80, където пресича пътното платно и продължава до шахта КШ 81 в лявата ограничителна ивица на пътя. При шахта КШ 81 до КШ 82 трасето пресича пътя и продължава в дясната ограничителна ивица до влизането в регулацията на с.Сопот в началото на ул. „Угърчинска”. Трасето продължава под западния тротоар на улицата до пресечката с ул. "Пердевойка", по тротоара на ул. Черни връх и навлиза в двора на кметството в с. Сопот. Шахта ШС 85 е до сградата на кметството, от шахта ШС 85 до Ш86, трасето на ОК пресича ул. „Черни връх” с хоризонтален сондаж и по ул. „Черни връх“, трасето на ОКЛ достига края на регулацията на с. Сопот.
От края на регулацията на с. Сопот на пътен километър 24+00 трасето тръгва в дясната ограничителна ивица на републикански път I-4 „Коритна-Български извор- Микре-о.п.Севлиево” и продължава в дясната ивица на пътя до шахта КШ 89. При шахта КШ 89 трасето на ОК пресича пътното платно на път I-4 и тръгва по лявата ограничителна ивица до шахта Ш 100, където отново пресича пътя от ляво в дясно и до края на землището на с. Сопот върви по дясната ограничителна ивица на път I-4 до км 19+890, където е землищната граница с общ. Угърчин – общ. Тетевен
Разпределителна мрежа гр. Угърчин – изградена е между общинския технологичен център в сградата на Български пощи и в сградата на общинската администрация в гр. Угърчин и сградите на:  общинската администрация, Дирекция Бюро по труда, Дирекция „Социално подпомагане“, РУ Полиция, РС ПБЗН, ЦСМП /поликлиника/, СОУ „Св.св Кирил и Методий", читалище „Вълчо Русковски - 1894"
Разпределителната мрежа в гр.Угърчин е реализирана с два клона:
· Северният клон, осигурява оптична свързаност на сградата на „Български пощи" със сградите читалище „В. Русковски - 1894" и СОУ „Св.св Кирил и Методий".
Трасето започва от шахта III-1.01, през шахта III-1.02, IV-1.01… до съществуваща шахта IV-1.12, където пресича ул.“Васил Левски“ чрез същ. канална тръба и достига шахта ШР 2005 до у-ще „Св.св Кирил и Методий” и влиза в сградата на училището. От ШР 2005 северния клон на разпределителната мрежа продължава по ул. „Паисий Хилендарски“, като при шахта Ш61 я пресича и достига ул. „Незабравка“, върви по улици: „Незабравка“, „ген. Сираков“, „Н. В. Гогол“, пресича ул. „Стефан Стамболов“ и по десния тротоар на ул. „Марица“ достига до читалище „В. Русковски - 1894“.
· Южният клон на разпределителната мрежа осигурява оптична свързаност на сградата на „Български пощи" със сградите на РУП, СПБЗН, бюрото по труда, дирекция „Социално подпомагане", общинската администрация и сградата на поликлиниката, както следва: от шахта III-1.01, през шахта III-11.01 до шахта III-11.02 се достига до сградата на бюрото по труда и Дирекция „Социално подпомагане“, от шахта III-11.01 е направено отклонението за сградата на РУП и СПБЗН, от шахта III-11.01, през шахта Ш67, Ш67А и през имота на общината е направено отклонението за сградата на общинска администрация Угърчин, от шахта III-1.01 пред пощата до шахта III-1.11, през шахти III-2.01 по ул. „Бачо Киро“ и по бул. „Христо Ботев“ до шахта III-2.07 до шахта Ш 2013 пред сградата на поликлиниката.
3) Община Тетевен
Опорна мрежа в община Тетевен:
Трасето на опорната мрежа в община Тетевен преминава през четири населени места от Община Тетевен – гр.Тетевен и селата Български извор, Асен и Гложене. В границите на регулацията на гр.Тетевен за трасето на опорната мрежа е използвана и съществуващата канална мрежа изградена от БТК в града. В останалата част от гр. Тетевен и в селата трасето преминава под тротоарите и в зелени площи.
Трасето на опорната мрежа в община Тетевен започва от землищната граница с община Угърчин – община Тетевен на километър 19+890 от път първи клас път I-4 “Коритна – Български извор – Микре“, като продължение на оптичната кабелна линия (ОКЛ) от гр.Ловеч, през община Угърчин, където чрез сондаж, ОКЛ пресича главния път и тръгва в лявата страна на обхвата на път I-4 в посока с. Български Извор. На пътен километър 16+580, преди с. Български Извор, чрез сондаж, трасето пресича път I-4 и минава от лявата в дясната страна на главния път и влиза в с. Български извор, където върви изцяло по десния тротоар в посока към с. Бресница.
В с.Български извор пред пощата е изградена кабелна шахта (КШМ_112), свързана с разклонителна муфа към опорната мрежа.
След излизане от с. Български извор, трасето продължава изцяло от дясната страна в обхвата на път I-4 на км 61+744, където е моста на „Боаза“ на р. Вит, където завива в посока юг, където отново се включва в обхвата на път III-305 „Дерманци - Торос – Гложене“ и продължава отдясно в посока с. Гложене. На километър 54+647 след сондаж, трасето на ОКЛ преминава от дясната в лявата страна в обхвата на път Ш-305, влиза в Махала Асен, върви изцяло от лявата страна и излиза отново в обхвата на път Ш-305, където при километър 59+680 чрез сондаж трасето преминава от лявата страна в дясната страна на пътя. Точно преди регулацията на с. Гложене, чрез сондаж, трасето на ОКЛ преминава от дясната страна на пътя в лявата, влиза в с.Гложене, където върви от лявата страна до достигане на Т- образно кръстовище, където се пресичат път III-305 и път III-358, където е разклонителната кабелна шахта с три капака СШ_126 с разпределителна муфа за ОКЛ посока гр. Ябланица и ОКЛ посока гр. Тетевен.
В посока гр. Ябланица, трасето тръгва от дясната страна по тротоарите до пресичане на път III-305 и достигане на моста при река Вит, който се преминава в обсадна тръба и продължава по левия тротоар посока гр. Ябланица до сондаж в регулацията при КШ_129 и КШ_129А, където трасето преминава от дясната страна, излиза от регулацията на с. Гложене продължавайки отдясно в обхвата на път III-358 „Тетевен - Гложене – Ябланица“ до достигане на отклонение на път III-358 с местен път за с.Нановица. Там чрез прокопаване и възстановяване на отклонението за с. Нановица се тръгва по общински път четвърти клас за с. Нановица посока с. Нановица до достигане на землищната граница на община Тетевен с община Ябланица. 
След СШ_126 в с. Гложене, трасето на ОКЛ се отклонява към гр. Тетевен с оптичен кабел с 48 оптични влакна. Трасето върви по левия тротоар на регулацията на с. Гложене и преди излизане от регулацията при пътен километър 63+802 се пресича със сондаж път Ш-358 и трасето продължава от дясната страна на пътя до достигане на пътен километър 60+373, където с прокопаване се преминава от дясната в лявата страна на пътя и влиза в регулационните граници на гр. Тетевен. Върви по левия тротоар ул. „Янко Сакъзов“ на кв. „Полатен“, продължава от лявата страна по път III-358 и преминавайки през до шахта ШС208А влиза по левия тротоар на ул. „Вършец” и ул. „Пенка Михайлова” (който в населеното място е път III-358) до достигане на съществуваща шахта III-118 от тръбна кабелна мрежа, изградена от БТК в гр. Тетевен. От тук трасето се полага в съществуващата ТКМ между съществуващи шахти III-118, IV-117, IV-116, IV-115, IV-114, IV-113, IV-111, IV-110, IV-109, IV-108, IV-107, IV-106, IV-105, IV-104, IV-103, IV-102, IV-101 до шахта I-100 по тротоарите на ул. „Пенка Михайлова” и ул. „Първи Ноември” и през шахти: III-101, III-1101, III-1102, III-1103, III-1203, III-1204, III-1205, III-1206 по тротоара на ул. „Христо Ботев“, пресича улицата до шахта III-1303, III-1302 до шахта III-13021 срещу сградата на общинската администрация с края на опорната мрежа на оптичното кабелно трасе Тетевен. Между шахти IV-101 и III-101 е направено отклонението за пощата в Тетевен между съществуващи шахти СТ2 и СТ1, в която има муфа.  

Разпределителна мрежа в гр. Тетевен
Разпределителната мрежа е изградена между общинския технологичен център намиращ се в сградите на „Български пощи” и общинската администрация в гр.Тетевен и сградите с обществено значение в града както следва: Бюро по труда, Дирекция „Социално подпомагане", ОС „Земеделие”, МБАЛ „Д-р А. Пешев“, ЦСМП Ловеч – филиал Тетевен, РУ Полиция, Районен съд, РСПБЗН, Читалище „Съгласие”, НУ „Хаджи Генчо”, СОУ „Георги Бенковски”, ПГ„Баньо Маринов”, ПГ „Сава Младенов”
Разделена е на два клона: 
· северен, осигуряващ оптична свързаност на сградите на: поща, Дирекция Бюро по труда, Дирекция „Социално подпомагане”, ОД „Земеделие”, СОУ „Георги Бенковски“, НУ „Хаджи Генчо” и болницата в съществуваща тръбна кабелна мрежа и в изкоп по тротоарите на улици: „Васил Левски“, „Симеон Куманов“, „Чаира“, „Димитър Благоев“
· южен, осигуряващ оптична свързаност на сградите на: поща , Читалище „Съгласие“, ПГ „Сава Младенов”, РС ПБЗН, ПГ„Баньо Маринов“ в съществуваща тръбна кабелна мрежа и в изкоп по тротоарите на улици: „Димитър Ковач“, „Първи май“, „Христо Ботев“, „Иван Вазов“, „Марко Йончев“, „Лальо Пеев“, „Емил Марков“ и в зелена площ
4) Община Ябланица
Опорна мрежа в община Ябланица
Трасето на опорната мрежа извън урбанизираната територия на община Ябланица се намира изцяло в обхвата на общинският път за с. Нановица (след отклонение на път III-358). То започва от землищната граница между гр. Ябланица и с. Гложене от община Тетевен и върви в лявата /южната/ ограничителна ивица на общинския път от с. Гложене за с. Нановица, навлиза в строителните граници на с.Нановица. В строителните граници на с. Нановица при кабелна шахта Ш138 трасето върви по асфалтовия път, напускайки строителните граници продължава в лявата /южната/ ограничителна ивица на общинския път от с. Нановица до Ябланица, преминава автомагистрала „Хемус” под надлез на км.69+123, навлиза в регулацията на гр. Ябланица, пресича ул. „Плочник” и продължава по западния и тротоар до ул."Вежен". Трасето продължава по източния тротоар на ул. „Вежен” до съществуваща шахта III-102 от същестуващата тръбна кабелна мрежа, изградена от БТК в гр. Ябланица. От съществуваща шахта III-102 до крайната си точка – сградата на „Български пощи“ (община Ябланица и пощата в Ябланица са в една и съща сграда) трасето преминава в съществуваща канална мрежа между шахти: III-102, III-101, II-100, СТ.
Разпределителна мрежа в гр. Ябланица:  
Трасетата на разпределителната мрежа в гр. Ябланица използват частично съществуващата канална мрежа, изградена от БТК в града. В останалата част на гр.Ябланица трасетата преминават под тротоарите и на много малко места в зелени площи /достъп до ЦСМП и СОУ „В.Левски“/.
Разпределителната мрежа е реализирана с два клона:
· Северен клон, който осигурява оптична свързаност на сградата на „Български пощи” със сградите на общинската администрация /тя се явява „точка на достъп тип 2”/, ЦСМП, РУ Полиция и СОУ „В.Левски”.
Трасето започва от съществуваща шахта СТ пред пощата и се полага в съществуващата ТКМ изградена по североизточния тротоар на пл. „Възраждане” пресичаща ул. „Ген. Гурко“ между съществуващи шахти: СТ, IV-100, I-101. След нея трасето продължава в нов изкоп по източния тротоар на ул. „Св.св.Кирил и Методий”. При шахта КШР 142А е направено отклонението за сградата на ЦСМП. Северното трасе продължава по тротоара на ул. „Св.св.Кирил и Методий” и по южния тротоар на ул. „Радост” достига до шахта Ш 143А, намираща се до сградата на РПУ. Трасето продължава по ул. „Радост” до ул. „В.Левски”, където пресича ул. „Радост” и по източния тротоар на ул. „В.Левски“ достига до ул. „Изгрев“ и по нейния южен тротоар достига шахта Ш 147 и през двора на СОУ „В.Левски“ достига до сградата на училището.
· Южен клон на разпределителната мрежа, осигуряващ оптична свързаност на сградата на „Български пощи” със сградите на читалище „Наука – 1901”, бюрото по труда, дирекция „Социално подпомагане" и РСПБЗН.
Трасето започва от кабелна шахта СТ, през шахта III-101 от съществуваща канална мрежа от която е осигурена оптична свързаност с читалище „Наука 1901”. При шахта Ш148А разпределителната мрежа пресича пътното платно на ул. „Вежен” за да се осигури свързаност за бюрото по труда и дирекция „Социално подпомагане“. От съществуваща шахта III-102 трасето на разпределителната мрежа се полага отново в изкоп по тротоара на ул. „Вежен“, пресича ул. „Вежен“ и по западния тротоар на ул. „Г. Бенковски“ достига до сградата на РСПБЗН.
На териториите на населените места в: гр. Ловеч, гр. Угърчин, гр. Тетевен и гр. Ябланица, част от трасетата за опорната и разпределителните мрежи се полагат в съществуваща PVC тръба 110 от кабелна мрежа на „БТК“ ЕАД или кабелен колектор, изградени в съответното населено място.
Пресичанията на пътищата от републиканската пътна мрежа е с хоризонтални сондажи с PE тръба 110, преминаването под черни пътища е с прокопавания и PE тръба. 
Опорна мрежа – изградена между сградата на Областна администрация гр. Ловеч и общинските технологични центрове в гр. Угърчин, гр. Ябланица, гр. Тетевен. В община Угърчин общинският технологичен център е изграден в сградата на Български пощи и в сградата на общинската администрация. 
Изградена е тръбна мрежа от два броя HDPE  40, в едната от които е изтеглен ОК, а втората е празна. Тръбната мрежа е изпълнена в тръба PVC  110 или в проходим колектор в участъците с изградена от „БТК“ ЕАД кабелна мрежа и в изкоп.
В местата с припокриване на опорната и разпределителната мрежи са положени 2 бр. HDPE тръби 40 + 2 бр. HDPE тръби 32. 
По трасетата на Опорната мрежа са изпълнени нови двойни и тройни кабелни шахти, в които са разположени кабелни муфи, както следва:
· Муфа L1.96.1 в същ. шахта I.201 от тръбна кабелна мрежа 
· Муфа L1.96.2 в шахта 6
· Муфа L1.96.2A в шахта 7А
· Муфа L1.96.3 в шахта 11
· Муфа L1.96.3A в шахта 17А
· Муфа L1.96.4 в шахта 20
· Муфа L1.96.5 в шахта 29
· Муфа L1.96.6 в шахта 33
· Муфа L1.96.7 в шахта 41
· Муфа L1.96.8 в шахта 53
· Муфа L1.96.8A в шахта 54А
· Муфа L1.96.9 в шахта 55
· Муфа R1.96.9A в шахта 56
· Муфа R1.96.10 в същ. шахта III1.07 – поща Угърчин 
· Муфа R1.96.10А в шахта 69 
· Муфа R1.96.11 в шахта 74
· Муфа R1.96.12 в шахта 77
· Муфа R1.96.13 в шахта 85 – с. Сопот
· Муфа R1.96.14 в шахта 102
· Муфа R1.96.15 в шахта 109
· Муфа R1.96.16 в шахта 112
· Муфа R1.96.17 в шахта 114
· Муфа R1.96.18 в шахта 117
· Муфа R1.96.19 в шахта 120
· Муфа R1.96.20 в шахта 122
· Муфа R1.96.21 в шахта 126
· Муфа R1.96.21A в шахта 132
· Муфа R1.96.22 в шахта 134
· Муфа R1.96.23 в шахта 137
· Муфа R1.96.24 в шахта СТ пред поща Ябланица
· Муфа R1.96.25 в шахта 205
· Муфа R1.96.26 в шахта 208А
· Муфа R1.96.27 в същ. шахта IV-111
· Муфа R1.96.28 в същ. шахта СТ1 пред поща Тетевен
· Муфа R1.96.29 в шахта III-1206
Разпределителна мрежа:
Изградена е на територията на гр. Угърчин, Кметство с. Сопот, Кметство с. Български извор, гр. Тетевен, гр. Ябланица с полагане на тръбна мрежа от 2 бр. HDPE 32 тръби, изтеглени частично в съществуваща тръбна кабелна мрежа в гр. Угърчин, гр. Тетевен, гр. Ябланица, а в останалите места – в изкоп.
В HDPE тръбната мрежа са изтеглени оптични кабели както следва:
гр. Угърчин: 72ОВ: 1х12G.655 + 5x12G.652, 48ОВ: 1х12G.655 + 3x12G.652, 12ОВ: 1x12G.652, 4ОВ: 1x04G.652, между разпределителни муфи:
· Муфа 10 в шахта III – 1.01 
· Муфа 2.8 в шахта III – 1.01 
· Муфа 2.9 в шахта 60 
гр. Тетевен: 72ОВ: 1х12G.655 + 5x12G.652, 48ОВ: 1х12G.655 + 3x12G.652, 24ОВ: 2x12G.652, 12ОВ: 1x12G.652, 4ОВ: 1x04G.652, между разпределителни муфи
· Муфа 29 в шахта III – 1208 
· Муфа 2.7 в шахта 219 
· Муфа 2.4 в шахта 210 
· Муфа 2.5 в шахта 214 
· Муфа 2.6 в шахта 209 
· Муфа 29 в шахта III - 1208 
гр. Ябланица: 72ОВ: 1х12G.655 + 5x12G.652, 48ОВ: 1х12G.655 + 3x12G.652, 24ОВ: 2x12G.652, 12ОВ: 1x12G.652, 4ОВ: 1x04G.652
· Муфа 24 в шахта СТ 
· Муфа 2.1 в шахта II – 100 
· Муфа 2.2 в шахта III – 101 
· Муфа 2.3 в шахта 142A 

Електронна съобщителна мрежа
Схема на свързаност - агрегиращ възел – Ловеч, агрегиращ възел – Тетевен, агрегиращ възел – Угърчин, агрегиращ възел – Ябланица




Агрегиращ възел – Ловеч
В обособено помещение собственост на Български пощи в  град Ловеч находящо се на адрес, ул.“Търговска“ № 24 е изграден агрегиращ възел,  като е монтирано активно оборудване  комутатор ME-3800X-24FS-M с:
· 2 броя  модулни 10G Ethernet интерфейса за връзка към  Единна Електронна Съобщителна мрежа (ЕЕСМ)
· 24 броя модулни 100/1000Base-X Ethernet интерфейси за предоставяне на услуги на потребителите от които:
· 2 броя интерфейси за предоставяне услуги на държавната администрация; 
· 22 броя интерфейси за предоставяне на услуги на други потребители.
От  Български пощи  град Ловеч до до Български пощи  град Тетевен е изградена свързаност с преносен капацитет 10 Gbps от които:
· 8Gbps за предоставяне услуги на държавната администрация;
· 2Gbps за предоставяне на услуги на други потребители.
От  Български пощи  град Ловеч до до Български пощи  град Угърчин е изградена свързаност с преносен капацитет 10 Gbps от които:
· 8Gbps за предоставяне услуги на държавната администрация;
· 2Gbps за предоставяне на услуги на други потребители.
От  Български пощи  град Ловеч до до Български пощи  град Ябланица е изградена свързаност с преносен капацитет 10 Gbps от които:
· 8Gbps за предоставяне услуги на държавната администрация;
· 2Gbps за предоставяне на услуги на други потребители.
Предоставяните услуги през ЕЕСМ ще са (Point-to-Point Layer2 VPN) от Български пощи  гр.Ловеч до Български пощи гр.Тетевен, гр. Угърчин, гр.Ябланица.
Агрегиращ възел – Тетевен
В обособено помещение собственост на Български пощи в  град Тетевен находящо се на адрес , ул.“Иван Вазов“ № 35 е изграден агрегиращ възел,  като е монтирано активно оборудване  комутатор ME-3800X-24FS-M с:
· 2 броя  модулни 10G Ethernet интерфейса за връзка към  ЕЕСМ
· 24 броя модулни 100/1000Base-X Ethernet интерфейси за предоставяне на услуги на потребителите от които:
· 16 броя интерфейси за предоставяне услуги на държавната администрация;
· 8 броя интерфейси за предоставяне на услуги на други потребители.
Агрегиращ възел – Угърчин
В обособено помещение собственост на Български пощи в  град Угърчин находящо се на адрес , пл. „Демокрация“ № 8 е изграден агрегиращ възел,  като е монтирано активно оборудване  комутатор ME-3800X-24FS-M с:
· 2 броя  модулни 10G Ethernet интерфейса за връзка към  ЕЕСМ.
· 24 броя модулни 100/1000Base-X Ethernet интерфейси за предоставяне на услуги на потребителите от които:
· 11 броя интерфейси за предоставяне услуги на държавната администрация;
· 13 броя интерфейси за предоставяне на услуги на други потребители.

Агрегиращ възел – Ябланица
В обособено помещение собственост на Български пощи в  град Ябланица находящо се на адрес, пл. „Възраждане“ №1 е изграден агрегиращ възел,  като е монтирано активно оборудване  комутатор ME-3800X-24FS-M с:
· 2 броя  модулни 10G Ethernet интерфейса за връзка към  ЕЕСМ.
· 24 броя модулни 100/1000Base-X Ethernet интерфейси за предоставяне на услуги на потребителите от които:
· 11 броя интерфейси за предоставяне услуги на държавната администрация;
· 13 броя интерфейси за предоставяне на услуги на други потребители.
5. Оптично кабелно трасе „Разград – Самуил”

Трасето на ОКЛ преминава през землищата в община Разград и обшина Самуил.

Местонахождение: 
· община Разград: гр. Разград, с. Ушинци, с. Мортагоново
· община Самуил: с. Желязковец, с. Самуил

Изградени са: 
· опорна оптична мрежа, свързваща техническите помещения на Български пощи гр. Разград със студентско общежитие на ул. ”Осъм” в гр. Разград, със сградата на Български пощи в с. Самуил.
· разпределителна оптична мрежа на територията на с. Самуил, осигуряваща оптична свързаност между сградите на: Български пощи, Читалище „Христо Ботев“, Общинска администрация 1, Общинска администрация 2, Филиал Бюро по труда, ОУ „Св. Св. Кирил и Методий”, Общинска Служба „Земеделие“, и Полицейски участък 
 Началото на трасето на опорната оптична кабелна мрежа започва от техническо помещение в общежитие на ул. „Осъм“ № 4 в Разград в изкоп по ул. „Дунав“, до сградата на Български пощи, бул. „Васил Левски“, бул. „Бели Лом“, бул. „Априлско въстание“ до излизането му от регулацията на гр. Разград, в изкоп в обхвата на пътища от Републиканската пътна мрежа: път I-2, път III-2005, до сградата на пощата в с. Самуил.
Трасе на Опорна мрежа Разград – Самуил:
Началото на трасето на опорна мрежа за оптичния кабел започва от двойна кабелна шахта Ш0 пред сградата на студентско общежитие на ул. „Осъм” № 4 в гр. Разград. От студентското общежитие оптичния кабел е изтеглен в съществуваща тръбна кабелна мрежа (ТКМ), като в местата с непроходимост на кабелната мрежа на територията на гр. Разград, кабела е положен в изкоп.
От Ш0 трасето на ОК върви в съществуващата тръбна кабелна мрежа по ул. „Дунав“, пресича улицата, продължава по бул. „Васил Левски“, пресичайки го до сградата на Български пощи. От съществуваща шахта 3 пред пощата, в която е монтирана РМ1 трасето се отклонява към самата сграда, където кабела се извежда на оптичен разпределител. В посока изхода на гр. Разград трасето следва успоредно на р. Бели Лом по бул. „Бели Лом“ (съществуваща Ш3 до съществуваща Ш III-22.05 от ТКМ), пресича реката по съществуващ мост (от съществуваща шахта III-22.05 до съществуваща шахта III-21.12) и продължава успоредно на бул. „Априлско въстание“ до съществуваща шахта III-21.22. От съществуваща шахта III-21.22 до съществуваща шахта III-21.25, трасето на ОК върви в изкоп, от съществуваща шахта III-21.25 до съществуваща шахта III-21.28 трасето на ОК върви в съществуващата ТКМ, от съществуваща шахта III-21.28 до съществуваща шахта III-21.33 трасето отново върви в изкоп по тотоара на бул. „Априлско въстание“, от съществуваща шахта III-21.33 до съществуваща шахта III-21.36 трасето на ОК отново се полага в съществуващата тръбна кабелна мрежа. От съществуваща шахта III-21.36 до пощата в с. Самуил, трасето на ОК се полага изцяло в нов изкоп.
В PVC тръбата в гр. Разград са положени 2 бр. HDPE тръби  40 за изтегляне на оптичния кабел на ДАЕУ“
В гр. Разград частта от бул. „Априлско въстание“, в която попада трасето на ОК на ДАЕУ съвпада с път II-49: “Търговище – Разград – Кубрат – Тутракан“.
На км 72+431 на път I-2 трасето на опорната мрежа пресича пътя с хоризонтален сондаж и продължава да върви в обхвата на път I-2 от ляво по растящия километраж посока с. Самуил. 
По посока с. Самуил трасето на опорната мрежа попада в землището на гр. Разград, на km 73+626 пресича с хоризонтален сондаж асфалтов път за с. Радинград, продължава в същата посока в обхвата на път I-2 преминавйки през землището на с. Ушинци до km 78+926, където път I-2 пресича път III-2005 на km 0+000. От тук трасето на опорната мрежа е изградено изцяло в обхвата на път III-2005: „I-2 – Самуил – Хърсово – Богданци – Подайва в землищата на с. Ушинци и с. Мортагоново, на km 2+894 на път III-2005 навлиза в землището на с. Желязковец, общ. Самуил, продължава в землищата на с. Желязковец и на с. Самуил в обхвата на път III-2005 до достигане на регулацията на с. Самуил. 
В регулацията на с. Самуил трасето на опорната мрежа върви по ул. „Васил Левски“, пресича я, и след направа на РШ15 с РМ7 в нея и изтеглянето на ОК по ул. „Димитър Благоев“ достига до сградата на Български пощи, с. Самуил.
Опорната мрежа Разград – Самуил е изпълнена от 2 бр. HDPE тръби  40, положени в съществуваща тръбна мрежа в гр. Разград, и в изкоп до сградата на Български пощи в с. Самуил, оптичен кабел 48 FO Тип (1x12G655+3x12G652 OF/SM), двойни и тройни кабелни шахти със съединителни муфи. 
Маркирането на оптичния кабел в шахтите е с указателни  табелки. По цялото трасе в изкопа е положена сигнална лента с надпис „ВНИМАНИЕ! ОПТИЧЕН КАБЕЛ ЕСМИС”. Извън населените места трасето на оптичната мрежа е обозначено с бетонови репери.
В участъците където трасето пресича черни и асфалтови пътища /с хоризонтален сондаж/ е стоманена тръба  108. Пресичанията на черните и асфалтовите пътища е чрез HDPE тръби. 
Разпределителна оптична мрежа на територията на с. Самуил:	
За връзката на сградата на Български пощи в с. Самуил и сградата на Общинска администрация 1 е изтеглен оптичен кабел, трасето на което върви по ул. „Димитър Благоев“ през РШ15 с РМ7, пресича на ЖП линия № 9 Русе разпределителна – Каспичан на km 88 +000 с хоризонтален сондаж, продължава в обхвата на улица „Паркова“, пресича ул. „Димчо Дебелянов“, върви в обхвата й, и по улица „Никола Й. Вапцаров“ завършва в съществуваща шахта на БТК пред сградата на Община 1.
Разпределителната мрежа е изградена между сградите на Български пощи с. Самуил, Общинска администрация 1, Общинска администрация 2 от 2 бр. HDPE тръби  32, положени в изкоп, с изтегляне на оптични кабели както следва:
· ОК 48 OF за връзката на сградата на Български пощи в с. Самуил и Общинска администрация 1, с. Самуил
· ОК 24 OF за връзка на сградата на Общинска администрация 1, с. Самуил от шахта БТК до Ш18 в близост до сградата на Общинска администрация 2
· ОК 4 OF от сградата на Български пощи в с. Самуил до Полицейски участък, от сградата на Български пощи в с. Самуил до сградата на читалището, от Ш18 в близост до сградата на Общинска администрация 2 до сградата на Общинска администрация 2, от Ш18 до сграда „Бюро по труда“, от Ш18 до сграда Общинска служба „Земеделие“ – с. Самуил, от Ш18 до СОУ „Св. св. Кирил и Методий“
По трасетата на Опорната мрежа Разград – Самуил и на разпределителната мрежа в с. Самуил са изпълнени нови двойни и тройни кабелни шахти: Ш0, Ш1, СШ2 със СМ2, Ш3, Ш4, СШ5 със СМ3, Ш6, Ш7, СШ8 със СМ4, Ш9, СШ10 със СМ5, Ш11, СШ12 със СМ6, Ш13, Ш14, РШ15 с РМ7, Ш16 с РМ8, Ш18 с РМ10. 
Муфа СМ1 е разположена в Шахта 3 от съществуваща ТКМ в гр. Разград, а РМ 9 в с. Самуил е разположена в шахтата на БТК пред сградата на Община 1.
На обекта са изпълнени два типа кабелни шахти – двойни и тройни от стамонобетонова носеща конструкция, изпълнени по сглобяем начин. Монтирани са репери за маркиране на шахти.
Опорната мрежа Разград – Самуил е изпълнена от 2 броя HDPE тръби Ф40, положени в съществуваща тръба в гр. Разград и в изкоп до сградата на Общинска администрация с. Самуил, оптичен кабел 48 FO тип 1х12G655+3х12G652 OF/SM  и двойни и тройни шахти със съединителни муфи.


Електронна съобщителна мрежа
Схема на свързаност - агрегиращ възел – Разград, агрегиращ възел – Самуил




Агрегиращ възел – Разград
В обособено помещение собственост на Български пощи в  град Разград находящо се на адрес, ул.“Васил Левски“  №2 е изграден агрегиращ възел,  като е монтирано активно оборудване  комутатор ME-3800X-24FS-M с:
· 2 броя  модулни 10G Ethernet интерфейса за връзка към  ЕЕСМ
· 24 броя модулни 100/1000Base-X Ethernet интерфейси за предоставяне на услуги на потребителите от които:
· 2 броя интерфейси за предоставяне услуги на държавната администрация;
· 22 броя интерфейси за предоставяне на услуги на други потребители.
От  Български пощи  град Разград до до Български пощи  гр.Самуил е изградена свързаност с преносен капацитет 10 Gbps от които:
· 2Gbps за предоставяне услуги на държавната администрация;
· 8Gbps за предоставяне на услуги на други потребители 

Предоставяните услуги през ЕЕСМ ще са (Point-to-Point Layer2 VPN) от Български пощи  гр.Разград до Български пощи гр.Самуил.

Агрегиращ възел – Самуил
В обособено помещение собственост на Български пощи в  град Самуил находящо се на адрес, ул.“Беласица“ № 1 е изграден агрегиращ възел,  като е монтирано активно оборудване  комутатор ME-3800X-24FS-M с:
· 2 броя  модулни 10G Ethernet интерфейса за връзка към  ЕЕСМ.
· 24 броя модулни 100/1000Base-X Ethernet интерфейси за предоставяне на услуги на потребителите от които:
· 9 броя интерфейси за предоставяне услуги на държавната администрация;
· 15 броя интерфейси за предоставяне на услуги на други потребители.

6. Оптично кабелно трасе „Търговище – Омуртаг“ 

Трасето на ОКЛ преминава през землищата в общини Търговище и Омуртаг.
               
Местонахождение: 
· Община Търговище – гр. Търговище, с. Лиляк, с. Пайдушко, с. Божурка
· Община Омуртаг – с. Козма Презвитер, с. Беломорци, гр. Омуртаг
Оптичната кабелна линия Търговище - Омуртаг свързва  сградата на Областна администрация Търговище, сградата на Български пощи в гр.Търговище и сградата на Български пощи в общинския център Омуртаг. За с. Козма Презвитер, през което преминава трасето на оптичната кабелна линия, е предвидено отклонение за кметството. За ОКЛ Търговище - Омуртаг е положен оптичен хибриден кабел ОК 48. В началната точка – Областна администрация Търговище и крайната точка – Български пощи  гр. Омуртаг на ОКЛ е монтиран ODF 48. Отклоненията от основната мрежа завършват с ODF 12.
В общинския център Омуртаг е изградена и селищна разпределителна мрежа, която свързва сградата на Български пощи в общинския център с обществено значими сгради на територията на селището. 
В урбанизирана територия на населените места, през които преминава трасето на новата подземна тръбна мрежа за ОКЛ Търговище - Омуртаг, се ситуира през имоти публична общинска собственост (тротоари, улици и др.). Извън урбанизираната територия, в участъка: изход Търговище – разклон за Лиляк, трасето на новата подземна тръбна мрежа за ОКЛ е ситуирана през имоти публична държавна собственост (сервитут на път І-4), в участъка разклон на път І-4 за с. Лиляк – изход с. Лиляк (запад) е ситуирана през публична държавна собственост (сервитут на път ІІІ-4009); в участъка от края на с.Лиляк до разклон на път І-4 за с. Божурка трасето на новата подземна тръбна мрежа за ОКЛ Търговище - Омуртаг е ситуирано през публична общинска собственост (общински път Лиляк – Пайдушко – Божурка – Козма Презвитер);  в участъка разклон на път І-4 за с. Божурка – разклон на път І-4 за Омуртаг (стар път), трасето на новата подземна тръбна мрежа за ОКЛ е ситуирано през публична държавна собственост (сервитут на път І-4).
Начална точка на новата оптична кабелна линия е сградата на Областна администрация Търговище на ул. „Стефан Караджа” № 2 (опорна точка тип 1). 
Трасето за връзка между сградата на Областна администрация Търговище на ул. „Стефан Караджа” № 2 (опорна точка тип 1) и агрегираща точка тип 1 в сградата на Български пощи на ул. „П.Р.Славейков” № 41 е изпълнено с оптичен кабел ОК 48 и е изтеглено в съществуващата канална мрежа.
В урбанизирана територия на гр. Търговище, за изграждане на ОКЛ, е използвана съществуващата канална мрежа. Начална точка е съществуваща кабелна шахта пред сградата на Областната администрация на ул. „Стефан Караджа” №2, следва участък на изток, по източния тротоар на ул. „Васил Левски”, пресичане на ул. „Васил Левски” към западния тротоар, продължава се по него на север до ул. „Братя Миладинови” и след това трасето продължава по южния тротоар на ул. „Братя Миладинови”. Преди да достигне до бул. „Митрополит Андрей”, трасето на съществуващата подземна тръбна мрежа пресича ул.”Братя Миладинови” от юг към север и продължава по северния и тротоар на запад, като след бул. „Митрополит Андрей” преминава в северния тротоар на ул. „Александър Стамболийски”. След като пресече ул. „Г.С.Раковски”, трасето на съществуващата подземна тръбна мрежа пресича ул. „Александър Стамболийски” от север към юг и продължава по южния и тротоар до съществуваща кабелна шахта в района на кръговото кръстовище от западната страна на Търговище. Това е последната точка от съществуващата подземна тръбна мрежа. 
В този участък се изтеглят 2бр. HDPE тръби Ф 40 мм в свободна тръба от каналната мрежа в посока Омуртаг.
	Непосредствено до последната съществуващата кабелна шахта,  се предвижда изграждане на нова кабелна шахта Ш1/3к. След нея трасето на новата подземна тръбна мрежа продължава в източния сервитут на път І-4 на юг и преди достигане на пътното разклонение с път ІІІ-4009 за с. Лиляк, в сервитута на път І-4, чрез хоризонтален сондаж под пътното платно на път І-4 излиза от западната страна на пътя, като след края на сондажа трасето на новата подземна тръбна мрежа за ОК продължава от северната страна на път ІІІ-4009 в неговия сервитут в посока с. Лиляк. 
Трасето навлиза в урегулираната територия на с. Лиляк по продължението на път ІІІ-4009 от северната му страна от дясно в ляво и обратно до края на регулацията на селището в западна посока. В западния край на регулацията на с. Лиляк, трасето на път ІІІ-4009 променя посоката си под ъгъл от 90° и продължава на север към с. Александрово, а трасето на ОКЛ остава от северната страна на общински път Лиляк – Пайдушко – Божурка – Козма Презвитер. 
След края на регулацията на с. Лиляк, трасето на ОКЛ Търговище - Омуртаг се изгражда в сервитута на общински път Лиляк–Пайдушко–Божурка–Козма Презвитер.
В участъка между края на регулацията на с. Лиляк и началото на регулацията на с. Пайдушко, трасето на ОКЛ е от северната страна на пътя, а след разклона от западната страна на общинския път за с. Пайдушко. 
В този участък има изкопи 1,0/0,4 м за равнинния район и 0,8/0,4 м за планинския участък: полагане на 2 броя HDPE тръби Ф 40 мм; изтегляне на ОК в едната HDPE тръба; оставяне на кабелен резерв при муфи, преходи през съществуващи съоръжения и на всеки 1000 м; монтаж съединителни муфи, преходници тръба кабел, тапи за свободната тръба и означителни табелки. 
На територията на с. Пайдушко: Трасето на ОКЛ навлиза в урегулираната територия на с. Пайдушко от лявата (източната) страна на продължението на общинския път през селото, веднага след влизането следва пресичане на пътя и се продължава от дясната (западната) страна на пътя до началото на площада. Следва ново пресичане и площада се обикаля от лявата (източната) страна и след края му, с пресичане се преминава от дясната (западната) страна на пътя и трасето на новата подземна тръбна мрежа продължава от тази страна до края на регулацията на селището. 
На територията на с. Пайдушко е изградена нова кабелна шахта Ш19/3к непосредствена близост до кметството.
В урегулираната територия на с. Пайдушко е направен изкоп 0,9/0,4 м и 1,3/0,5 м при пресичане на улици; полагане на 2 броя HDPE тръби Ф 40 мм; изтегляне на ОК в едната HDPE тръба; оставяне на кабелен резерв при оптичната разклонителна муфа, преходници тръба-кабел, тапи за свободната тръба, означителни табелки. 
След края на регулацията на с. Пайдушко, трасето на ОКЛ Търговище - Омуртаг се предвижда да се ситуира в десния (западния) сервитут на общинския път към с. Божурка. 
В този участък се предвиждат изграждането на нова оптична съединителна муфа СМ 6 и оптичен кабелен резерв. 
На територията в регулация на с. Божурка, трасето на ОКЛ е от дясната (западната) страна на продължението на общинския път през селото и продължава от тази страна до началото на площада. Следва пресичане на пътя и трасето на подземната тръбна мрежа обикаля площада от лявата (източната) страна и остава от тази страна в продължение на 320 м, след което пътя се пресича отново и трасето на подземната тръбна мрежа се връща отново от дясната (западната) страна на пътя и остава от тази страна до края на регулацията на селището. 
На територията на с. Божурка е направен изкоп 0,9/0,4 м и 1,3/0,5 м при пресичане на улици; полагане на 2 броя HDPE тръби Ф 40 мм; изтегляне на ОК в едната HDPE тръба; оставяне на кабелен резерв, преходници тръба-кабел, тапи за свободната тръба, означителни табелки. 
След края на регулацията на с. Божурка, трасето на ОКЛ Търговище - Омуртаг е ситуирано в сервитута на общинския път към с. Козма Презвитер. При достигане на път І-4 от Републиканската пътна мрежа, трасето на новата подземна тръбна мрежа за ОКЛ Търговище – Омуртаг е прехвърлено в неговия западен сервитут и остава от тази страна до началото на регулацията на с. Козма Презвитер.
На територията на с. Козма Презвитер: Трасето на ОКЛ навлиза в урегулирана територия на с. Козма Презвитер от дясната страна на продължението на път І-4 през селото и продължава от тази страна до края на регулацията на селището. 
Кметство с. Козма Презвитер е предвидено като точка за достъп тип 1 от опорната мрежа на ОКЛ Търговище – Омуртаг. За реализацията на тази връзка е монтирана кабелна шахта Ш16/3к. От кабелната шахта Ш16/3к до кметството е положен оптичен кабел ОК48.
В урегулираната територия на с. Козма Презвитер е направен изкоп 0,9/0,4 м и 1,3/0,5м при пресичане на улици; полагане на 2 броя HDPE тръби Ф 40 мм; изтегляне на ОК в едната HDPE тръба; оставяне на кабелен резерв при оптичната разклонителна муфа, преходници тръба-кабел, тапи за свободната тръба, означителни табелки. 
След края на регулацията на с. Козма Презвитер, трасето на ОКЛ Търговище - Омуртаг е ситуирана в сервитута на път І-4 от Републиканската пътна мрежа.
След км 206+063 е направен сондаж под пътното платно на път І-4 и посредством него трасето на подземната тръбна мрежа за новата ОКЛ се прехвърля от лявата (източната) страна в сервитута на път І-4 и остава от тази страна до стария път за гр. Омуртаг, след което продължава по него до включването в новата пътна връзка с път І-4 и продължава по нея до началото на регулацията на гр. Омуртаг. 
Преминаването по мост на път км 207+977 на път І-4 е осъществено през съществуващи кабелни канали в тротоарната конзола на мостовата конструкция.  
В този участък е направен изкоп 1,0/0,4м извън регулация; полагане на 2 броя HDPE тръби Ф 40 мм; изтегляне на ОК в едната HDPE тръба; оставяне на кабелен резерв при муфи, преходи през съществуващи съоръжения и на всеки 1000 м; монтаж съединителни муфи, преходници тръба кабел, тапи за свободната тръба и означителни табелки. 
Трасе на оптичната кабелна линия на територията на гр. Омуртаг.
Трасето на оптичната кабелна линия в урегулираната територия на гр. Омуртаг е в сервитута на старата пътната връзка с път І-4 в посока Търговище от югоизточната и страна. След 300 м старата и новата пътна връзка на Омуртаг с път І-4 в посока Търговище се сливат и трасето на подземната тръбна мрежа остава от югоизточната страна на пътната връзка. На 170 м преди кръстовището с път ІІ-48 Омуртаг – Котел, посредством хоризонтален сондаж под пътното платно, трасето на подземната тръбна мрежа се прехвърля на северозападната страна на пътната връзка и остава от тази страна до района на кръстовището с път ІІ-48. Пресичането на път ІІ-48 Омуртаг – Котел е осъществено с хоризонтален сондаж под пътното платно. Краят на сондажната HDPE тръба Ф 110 мм е въведена в съществуваща кабелна шахта от западната страна на кръстовището на ул. „Цар Освободител” и път ІІ-48 Омуртаг – Котел. От тази точка до сградата на Български пощи в Омуртаг на ул. „Климент Охридски” № 1, за изтегляне на HDPE тръбите на новата ОКЛ Търговище – Омуртаг е използвана свободна тръба на съществуваща подземна тръбна мрежа по северозападния (десния) тротоар на ул. „Цар Освободител” на югозапад, след като е пресечена ул. „Родопи” трасето на ОКЛ преминава в подземната тръбна мрежа остава в десния (западния) тротоар на ул. „Цар Освободител” до началото на пл. „Независимост”, където се прехвърля от източната страна на улицата, след това по източния тротоар на ул. „Климент Охридски” достига пред сградата на Български пощи в Омуртаг и завършва в съществуваща кабелна шахта пред сградата. Въвеждането на ОК, до помещението на комуникационния център в сградата на Български пощи Омуртаг, е реализирана по кабелни скари и чрез монтаж на кабелни канали. 
На територията на гр. Омуртаг, в участъка от кръстовището на път ІІ-48 с ул. „Цар Освободител” до съществуващата кабелна шахта, пред сградата на Български пощи, трасето на подземната кабелна мрежа за опорната ОКЛ Търговище - Омуртаг е ситуирано в HDPE тръби от разпределителната мрежа на територията на гр.Омуртаг.
В урегулираната територия на гр. Омуртаг е направен изкоп 0,9/0,4м, за участъка с нова подземна тръбна мрежа; полагане на 2 броя HDPE тръби Ф 40 мм; изтегляне на ОК в едната HDPE тръба. В останали участък е тествана каналната мрежа; изтегляни са 2 бр. HDPE тръби Ф 40 мм в свободна тръба от каналната мрежа; изтегляне на станционен ОК до помещението на комуникационния център в сградата на Български пощи, монтаж на крайна муфа в кабелната шахта пред сградата; изтегляне на ОК в едната HDPE тръба; оставяне на кабелен резерв при муфи и по трасето; монтирани са съединителни муфи, преходници тръба кабел, тапи за свободната тръба и означителни табелки.	
В урбанизираната територия на населените места, през които преминава трасето на новата подземна тръбна мрежа за ОКЛ Търговище - Омуртаг е ситуирано през публична общинска собственост (тротоари, улици и др.). Извън урбанизираната територия, в участъка: изход Търговище – разклон за Лиляк, трасето на новата подземна тръбна мрежа за ОКЛ е ситуирано през публична държавна собственост (сервитут на път І-4), в участъка разклон на път І-4 за с. Лиляк – разклон за с. Пайдушко е ситуирано през публична държавна собственост (сервитут на път ІІІ-4009; в участъка от края на с.Лиляк до разклон на път І-4 за с.Божурка трасето на новата подземна тръбна мрежа за ОКЛ Търговище - Омуртаг е ситуирано през публична общинска собственост (общински път Лиляк – Пайдушко – Божурка – Козма Презвитер);  в участъка разклон на път І-4 за с.Божурка – разклон на път І-4 за Омуртаг (стар път), трасето на новата подземна тръбна мрежа за ОКЛ е ситуирано през публична държавна собственост (сервитут на път І-4).

	Разпределителна мрежа Омуртаг.
Разпределителната мрежа на територията на гр. Омуртаг осигурява оптична свързаност между сградата на Български пощи на ул.”Климент Охридски” № 1 и следните обществено значими сгради: Община Омуртаг; Районен съд; РУ Полиция; РСПБЗН; ПГ по текстилна промишленост и транспорт; ПГ „Симеон Велчев”; Читалище „Отец Паисий” (старо читалище); ОУ „Христо Смирненски”; ОУ „Васил Левски”; ПГ „Акад. Даки Йорданов”; Помощно училище „Д-р Петър Берон”; дирекция „Социално подпомагане”; МБАЛ ЕООД; Читалище „Отец Паисий 1870” и Районна прокуратура.

Електронна съобщителна мрежа

Схема на свързаност - агрегиращ възел – Търговище, агрегиращ възел – Омуртаг




Агрегиращ възел – Търговище
В обособено помещение собственост на Български пощи в  град Търговище находящо се на адрес, ул.“Славейков“ № 41 е изграден агрегиращ възел,  като е монтирано активно оборудване  комутатор ME-3800X-24FS-M с:
· 2 броя  модулни 10G Ethernet интерфейса за връзка ЕЕСМ;
· 24 броя модулни 100/1000Base-X Ethernet интерфейси за предоставяне на услуги на потребителите от които:
· 2 броя интерфейси за предоставяне услуги на държавната администрация;
· 22 броя интерфейси за предоставяне на услуги на други потребители.
От  Български пощи  град Търговище до до Български пощи  гр.Омуртаг е изградена свързаност с преносен капацитет 10 Gbps от които:
· 2Gbps за предоставяне услуги на държавната администрация;
· 8Gbps за предоставяне на услуги на други потребители.

Предоставяните услуги през ЕЕСМ ще са (Point-to-Point Layer2 VPN) от Български пощи  гр. Търговище до Български пощи гр. Омуртаг.

Агрегиращ възел – Омуртаг
В обособено помещение собственост на Български пощи в  град Омуртаг находящо се на адрес, ул.“Климент I“ №1 е изграден агрегиращ възел,  като е монтирано активно оборудване  комутатор ME-3800X-24FS-M с:
· 2 броя  модулни 10G Ethernet интерфейса за връзка към  Единна Електронна Съобщителна мрежа (ЕЕСМ)
· 24 броя модулни 100/1000Base-X Ethernet интерфейси за предоставяне на услуги на потребителите от които:
· 16 броя интерфейси за предоставяне услуги на държавната администрация;
· 8 броя интерфейси за предоставяне на услуги на други потребители.

7. Оптично кабелно трасе „Шумен – Върбица“ и “Шумен  – Венец”

[bookmark: OLE_LINK54][bookmark: OLE_LINK55][bookmark: OLE_LINK56][bookmark: OLE_LINK58][bookmark: OLE_LINK59]Трасето на ОКЛ преминава през землищата в общини Шумен, Велики Преслав,  Върбица, Хитрино и Венец.
                 
Местонахождение: 

		За оптично кабелно трасе Шумен - Върбица на територията на:
· Община Шумен: гр. Шумен
· Община Велики Преслав: гр. Велики Преслав, с. Троица, с. Хан Крум
· Община Върбица: с. Иваново, с. Конево, с. Менгишево, с. Станенци, гр. Върбица, с. Виница

	За оптично кабелно трасе Шумен - Венец на територията на:
· Община Шумен: гр. Шумен, с. Панайот Волово
· Община Хитрино: землище на с. Близнаци, с. Върбак, с. Сливак
· Община Венец: с. Венец, с. Дренци, с. Страхилица

Оптично кабелно трасе Шумен – Върбица
Изградени са: 
Опорна оптична мрежа, свързваща сградата на Областна администрация в гр. Шумен до сградата на Общинска администрация гр. Върбица.
Разпределителна оптична мрежа на територията на гр. Върбица, осигуряваща оптична свързаност между сградите на: Български пощи, Община Върбица, Читалище Върбица, училище Върбица, Бюро по труда, Служба „Земеделие и гори“, Социално подпомагане, РПУ и Пожарна Върбица.
Съгласно одобреният на 13.02.2015г. проект, началото на опорната оптична мрежа започва от Областна администрация в гр. Шумен(опорна точка тип 1), в съществуващата канална мрежа на БТК по ул. „Кл. Охридски“(в десния тротоар до съществуваща шахта 612-IV-13-01), следва по ул. “Цар Ив. Александър”(oт съществуваща шахта 612-IV-13-01, 612-IV-13-02, 612-IV-13-03, 612-IV-13-04, 612-IV-13-05 до 612-I-23-02), следва по ул. “Алеко Константинов” (от шахта 612-I-20-03, 612-I-20-04, 612-IV-10-15, 612-IV-10-17, 612-III-10-24, 612-III-10-25, 612-III-10-26 до съществуващата шахта Ш612-III-27, след тази шахта трасето се разделя:
· От шахта Ш612-III-27 до пощата в гр. Шумен(по съществуващата канална мрежа на бул. „Мадара“ – шахта 612-III-30-01, 612-III-30-02,  612-III-30-03, 612-III-30-04, 612-III-30-05, 612-II-40-18 до агрегираща точка тип 1 в сградата на Български пощи. В този участък е изпълнен 96 FO(24G655D+72G652D,SM, outdoor), изтеглен в 2 бр. HDPE тръби  40. Тръбите са положени в PVC тръба 110 от съществуваща тръбна канална мрежа (ТКМ), изградена от „БТК“ ЕАД и прехвърлена в полза на ИА „ЕСМИС“. По силата на § 46 от Закона за електронно управление (изм. на 09.08.2016 г.), Изпълнителна агенция "Електронни съобщителни мрежи и информационни системи" (ИА ЕСМИС) се закрива, а активите, пасивите, архивът, както и другите права и задължения на закритата агенция преминават към Държавна агенция „Електронно управление“.
· От шахта Ш612-III-10-27 по ул.“Велики Преслав“ през съществуващите шахти: 612-III-10-28, 612-III-10-29, 612-III-10-30, 612-III-10-31, 612-III-10-32, 612-III-10-33, 612-III-10-34, 612-III-10-35, 612-III-10-36, 612-III-10-37, 612-III-10-38, 612-III-10-39, 612-III-10-40, 612-III-10-41, 612-III-10-42, 612-III-10-43, 612-III-10-44, 612-III-10-45, 612-III-10-46, 612-III-10-47, 612-III-10-48, 612-III-10-49, 612-III-10-50, 612-III-10-51, 612-III-10-52, 612-III-10-53,  612-III-10-54, 612-III-10-55, 612-III-10-56, 612-III-10-57, 612-III-10-58, 612-III-10-59, 612-III-10-60, 612-III-10-61, 612-III-10-66, 612-III-10-72, 612-III-10-73, 612-III-10-74, 612-III-10-75, 612-III-10-76, 612-III-10-77, 612-III-10-78, 612-III-10-79, 612-III-10-80, 612-III-10-81, 612-III-10-82, 612-III-10-83, 612-III-10-84, 612-III-10-85, 612-III-10-86, 612-III-10-87, 612-III-10-88, 612-III-10-89, 612-III-10-90, 612-III-10-91, 612-III-10-92, 612-III-10-93 до същ. шахта 612-III-10-94 в съществуваща тръбна кабелна мрежа. От съществуваща шахта 612-III-10-94 до пощата в гр. Върбица, трасето на ОК се полага изцяло в нов изкоп. Опорната мрежа Шумен - Върбица е изпълнена от 2 бр. HDPE тръби  40 и оптичен кабел е 48 FO Тип (1x12G655D+36G652SM, outdoor).
Трасе на Опорна мрежа Шумен - Върбица: 
Началото на трасето започва от съществуващата шахта 612-IV-10-11A(пред сградата на Областна администрация Щумен) в съществуващата канална мрежа на БТК до същ. шахта 612-III-10-94. След това от  шахта 612-III-10-94 до първата нова шахта Ш1-2к в нов изкоп по тротоара на ул. „Велики Преслав“ от дясната страна на улишата, след шахта Ш1 чрез хоризонтален сондаж изкопа пресича улицата и преминава в левия тротоар на ул. „Велики Преслав“ и достига до път I-7. На km.125+526 трасето на опорната мрежа пресича пътя с хоризонтален сондаж, изградена е шахта Ш2 и продължава  в обхвата на път I-7 от дясно по растящия километраж посока гр. Върбица. След  това трасето на ОК е разположено в землището на с. Хан Крум, преминава в съществуващите тръби на моста на кабелен кm.9+381 до кабелен кm.9+504. При шахта Ш4, чрез сондаж пресича пътя и върви в левия ограничителна ивица на пътя. Преди шахта Ш5 чрез хоризонтален сондаж, оптичния кабел се връща отново в дясната ограничителна ивица на път I – 7. На кабелен кm. 11+696 OK преминава моста в съществуващите тръби. На кабелен кm. 12+297 е изградена кабелна шахта Ш6 и трасето преминава в землището на с. Троица от община Велики Преслав. На кабелен км.14+356 е изградена шахта Ш8 на отклонението за с.Миланово. В землището на гр. Велики Преслав е изградена шахта Ш9 на кабелен км.15+776, оптичния кабел продължава да е в дясната ограничителна ивица на път I – 7. На кабелен км.17+011, преди шахта Ш11 ОК е положен в съществуващата тръба на моста, след което продължава в изкоп в дясната ограничителна ивица на път I – 7. На кабелен км.17+977 е изградена шахта Ш12. На кm.137+395 до кm.137+406 на път I – 7 е изграден хоризонтален сондаж и ОК преминава от дясната в лявата ограничителна ивица на път I – 7. Преди сондажа е изградена шахта Ш13, а след сондажа шахта Ш14, трасето продължава да е в  землището на гр. Велики Преслав. На кабелен км.19+901 е изградена шахта Ш15. На кm.139+993 на път I – 7(моста на Омуртаг) ОК преминава в  съществуващата тръба на моста. Преди моста е изградена шахта Ш17(пътя за старинни Преслав), а след моста шахта Ш18, трасето остава в лявата ограничителна ивица на път I – 7. Шахта Ш19 е изградена на кабелен км.22+752 в землището на гр. Велики Преслав. От шахта Ш17 до шахта Ш25 е участъка в скалистия терен, там дълбочината на изкопа е 0.35m/0.30m. В този участък кабелните шахти са зидани. След кабелна шахта Ш25 на кабелен кm.30+305 изкопът отново е 0,95м/0,40м, кабелните шахти са бетонови.
На km 137+395 на път I-7 трасето на опорната мрежа пресича пътя с хоризонтален сондаж и продължава в обхвата на път I-7 от ляво по растящия километраж посока гр. Върбица. Трасето на ОК преминава през землището на с.Виница, общ. Върбица. На km 150+701 на път I-7 трасето на опорната мрежа пресича пътя с хоризонтален сондаж и от лявата преминава в дясната ограничителна ивица от път I-7, след това в нов хоризонтален сондаж на кm. 151+006, преминава в лявата ограничителна ивица продължава по растящия километраж посока гр. Върбица. На кабелен кm. 32+413 е изградена шахта Ш28, а шахта Ш29 е изградена на кабелен кm.34+311, след това трасето е в обхвата на землището на с. Иваново. На кm. 156+410 е изградена нова шахта РШ32-2к, направено е отклонението за читалище Иваново. Трасето продължава в лявата ограничителна ивица на път I-7 по посока на растящия километраж за гр. Върбица, минава през землището на с. Конево. На кабелен km 43+903 е изградена шахта Ш39. На кабелен km 44+188 е изградена РШ40 пресечен е с хоризонтален сондаж асфалтовия път и е направено отконението за училището в с. Конево. От шахта РШ40 трасето продължава да е изградено изцяло в обхвата на път I-7. Шахта Ш41 е изградена на кабелен кm. 44+925, а шахта Ш42 на кабелен кm. 46+274, след тази шахта трасето е в землището на с.Менгишево, в лявата ограничителна ивица на път I-7 по посока на растящия километраж за гр. Върбица. Кабелна шахта Ш 43 е изградена на каб. кm.47+064, шахта Ш44 на каб. кm.47+804, Ш45 на каб. кm.48+058. В землището на с. Менгишево на кабелен km.48+434 е изградена РШ46-3к и е направено отклонението за кметство с. Менгишево. Последната шахта от землището на с. Менгишево е Ш47 и е изградена на каб. кm.49+247 на отклонението за с. Величка.
След това трасето на оптичния кабел преминава през землището на с. Станянци където са изградени шахти Ш48 и Ш49(на каб.кm51+018).
Шахта Ш50 е изградена на каб.кm53+006 в землището на гр. Върбица. Първата шахта от урбанизираната територия на гр. Върбица е шахта Ш51 на кабелен кm+54+311. В гр. Върбица трасето е по ул.“Септемврийско вестание“. Разпределителна оптична мрежа на територията на гр. Върбица, осигуряваща оптична свързаност между сградите на: Български пощи и Община Върбица, Читалище Върбица, училище Върбица, Бюро по труда, Служба „Земеделие и гори“, Социално подпомагане, РПУ и Пожарна Върбица.
Разпределителната мрежа е изградена от 2 бр. HDPE тръби  32, положени в изкоп, с изтегляне на оптични кабели както следва:
· ОК 48 FО (12 G.655D+36 G.652 D, SM,outdoor) за връзката на сградата на Български пощи в гр. Върбица и община Върбица
· ОК 12 FО (4x652, SM, outdoor) от сградата на Български пощи Върбица(РШ52) до сграда ДБТ, ДСП, ОСЗ (Ш55) и РПУ
· ОК 04 FО (4x652, SM, outdoor) за връзка на сградата на Поща Върбица(РШ52) до училище Върбица; Поща Върбица(РШ52) до НЧ „Пробуда“; Поща Върбица(РШ52) до РС ПБЗН;

Трасето на ОК извън урбанизираната територия на гр. Шумен е в нов изкоп, и е изцяло в обхвата на пътя I-7.
Опорната мрежа Шумен - Върбица е изпълнена от 2 бр. HDPE тръби  40, положена в съществуваща тръбна мрежа в гр. Шумен, и в изкоп след последната съществуващата шахта. Положен е оптичен кабел е 48 FO Тип (1x12G655D+36G652SM, outdoor), двойни и тройни кабелни шахти със съединителни муфи. 
В участъците където трасето пресича черни и асфалтови пътища /с хоризонтален сондаж/ е стоманена тръба  108. Пресичанията на черните и асфалтовите пътища е чрез HDPE тръби. 
Дължината на оптичния кабел от:
· Областна администрация гр. Шумен – поща гр. Шумен е 1,30км
· Областна администрация гр. Шумен – поща гр. Върбица е 56,80км
· Разпределителна мрежа на територията на гр. Върбица е 3,01км

Оптично кабелно трасе Шумен – Венец
Изградени са: 
· опорна оптична мрежа, свързваща сградата на Областна администрация в гр. Шумен до сградата на Българските пощи и Общината в с. Венец.
· разпределителна оптична мрежа на територията на с. Венец, осигуряваща оптична свързаност между сградите на: Български пощи с Читалище, Училище и Полиция.
Съгласно одобреният на 21.11.2014г. проект и изменението по чл.154, ал.(2), т.8 от ЗУТ, одобрен на 26.02.2015 г. от Областния управител на Област Шумен, началото на опорната оптична мрежа започва от Областна администрация в гр. Шумен, в съществуващата канална мрежа на БТК по ул. „Панайот Волов“(в десния тротоар), следва по ул. „Цар Освободител“ (по десния тротоар), пресича ул. „Цар Асен I” минава по левия тротоар на кръстовището на ул. „Цар Асен I” и ул. „Симеон Велики“ пресича пак ул. „Цар Асен I”, пресича и ул. „Симеон Велики“, и продължава по ул. „Васил Друмев“ и ул. „Софийско шосе“ до достигането на последната съществуваща шахта от каналната мрежа на БТК Ш 612 – I – 25 – 01. След това в нов изкоп до излизането му от регулацията на гр. Шумен, в изкоп в обхвата на пътища от Републиканската пътна мрежа: път I-2 и път I-7, до сградата на пощата в с. Венец.
Оптичния кабел за опорната мрежа на територията на гр. Шумен е положен в съществуващата канална мрежа изградена от „БТК“ ЕАД.
Трасе на Опорна мрежа Шумен - Венец:
Началото на трасето започва от съществуващата шахта 612-IV-10-11A(пред сградата на Областна администрация Шумен) в съществуващата канална мрежа на БТК през съществуващите шахти: 612-IV-10-10, 612-IV-14-01, 612-IV-14-02, 612-IV-14-03, 612-IV-14-04, 612-IV-14-05, 612-IV-14-06, 612-I-21-06, 612-I-21-05, 612-I-21-04, 612-I-21-03, 612-I-21-02, 612-I-21-01, 612-I-20-05, 612-I-20-04, 612-I-20-03, 612-II-10-13B, 612-II-10-13A, 612-II-10-13, 612-II-10-14, 612-II-13-01, 612-II-13-02, 612-II-13-03, 612-I-20-08, 612-I-20-09, 612-I-20-10, 612-I-20-11, 612-I-20-12, 612-I-20-13, 612-I-20-14, 612-I-20-15, 612-I-20-16, 612-I-20-17, 612-I-20-18, 612-I-20-19, 612-I-20-21, 612-I-20-22, 612-I-20-23, 612-I-20-24, 612-I-20-25 до последната същ. шахта 612-I-25-01 са положени 2 полиетиленови тръби с висока плътност с диаметър Ф40. След това от шахта Ш612 – I – 25 – 01 до първата нова шахта Ш1 в нов изкоп по тротоара на ул. „Софийско шосе“ от дясната страна на улицата, след това при шахта Ш3 чрез хоризонтален сондаж до шахта Ш4, трасето преминава от лявата част на пътя до шахта Ш5. От шахта Ш5 чрез хоризонтален сондаж до шахта Ш6 трасето преминава в обхвата на път I-2(при км.113+385) от Републиканската пътна мрежа „Русе – Варна“ до км. 112+155(км.109+070 на път I-7) след това трасето преминава в обхвата на път I-7 „Силистра – Шумен – Ямбол“ от км. 109+070 трасето следва в дясно по посока на намаляващия километраж до км.83+277 до с. Венец.
Извън урбанизираната територия на гр. Шумен, трасето на новата подземна тръбна мрежа за ОКЛ е ситуирана през имоти публична държавна собственост (сервитут на път І-2 и път I-7). Трасето на ОК се полага изцяло в нов изкоп в обхвата на пътя
След същ. шахта Ш612 – I – 25 – 01 оптичната кабелна линия Шумен - Венец е изградена в изкоп с размери 1,0m/0,4m и е изпълнена от 2 бр. HDPE тръби  40. 
В съществуващата тръбна мрежа на БТК и в новия изкоп е положен оптичен кабел е 48 FO Тип (1x12G655D+36G652SM, outdoor).
В участъците където трасето пресича черни пътища е прокопано и е положена полиетиленова тръба РЕ ф100 за допълнителна защита от смачкване на кабела. Водостоците са пресечени чрез долно преминаване и са положени стоманени тръби ф108. При пресичане на трасето на асфалтови пътища е извършено сондиране и изтегляне на обсадна тръба също РЕ ф100. В участъците, в които оптичното трасе преминава по мост, защитната тръба е укрепена по металната конструкция на мостовото съоръжение. 
Разпределителна оптична мрежа на територията на с. Венец:
Разпределителна оптична мрежа на територията на гр. Венец, осигуряваща оптична свързаност между сградите на: Български пощи и Община Венец, Читалище, Училище и Полицията.
Разпределителната мрежа е изградена от 2 бр. HDPE тръби  32, положени в изкоп с размери 0,8 m/0,4m с изтегляне на оптични кабели както следва:
· ОК 48 FО (12 G.655D+36 G.652 D, SM, indoor) за връзката на сградата на Български пощи в c. Венец и община c. Венец;
· OK 24 FO G.652D, SM, outdoor от сградата на Български пощи в c. Венец до шахта Ш25;
· ОК 04 FО G.652D, SM, outdoor) за връзка на сградата на поща с. Венец до училище с. Венец; поща с. Венец до читалище с. Венец; поща с. Венец до полиция с. Венец;



Електронна съобщителна мрежа

Схема на свързаност - агрегиращ възел – Шумен, агрегиращ възел – Венец, агрегиращ възел – Върбица




Агрегиращ възел – Шумен
В обособено помещение собственост на Български пощи в  град Шумен находящо се на адрес, ул.“Добруджа“ №41 е изграден агрегиращ възел,  като е монтирано активно оборудване  комутатор ME-3800X-24FS-M с:
· 2 броя  модулни 10G Ethernet интерфейса за връзка ЕЕСМ;
· 24 броя модулни 100/1000Base-X Ethernet интерфейси за предоставяне на услуги на потребителите от които:
· 2 броя интерфейси за предоставяне услуги на държавната администрация;
· 22 броя интерфейси за предоставяне на услуги на други потребители.
От  Български пощи  град Шумен до до Български пощи  с.Венец е изградена свързаност с преносен капацитет 10 Gbps от които:
· 2Gbps за предоставяне услуги на държавната администрация;
· 8Gbps за предоставяне на услуги на други потребители.
От  Български пощи  град Шумен до до Български пощи  гр.Върбица е изградена свързаност с преносен капацитет 10 Gbps от които:
· 2Gbps за предоставяне услуги на държавната администрация;
· 8Gbps за предоставяне на услуги на други потребители.

Предоставяните услуги през ЕЕСМ ще са (Point-to-Point Layer2 VPN) от Български пощи  гр. Шумен до Български пощи с.Венец и гр.Върбица.

Агрегиращ възел – Венец
В обособено помещение собственост на Български пощи в  град Венец находящо се на адрес, ул. „Кирил и Методи“ № 24 е изграден агрегиращ възел,  като е монтирано активно оборудване  комутатор ME-3800X-24FS-M с:
· 2 броя  модулни 10G Ethernet интерфейса за връзка към  Единна Електронна Съобщителна мрежа (ЕЕСМ)
· 24 броя модулни 100/1000Base-X Ethernet интерфейси за предоставяне на услуги на потребителите от които:
· 6 броя интерфейси за предоставяне услуги на държавната администрация;
· 18 броя интерфейси за предоставяне на услуги на други потребители.


Агрегиращ възел – Върбица
В обособено помещение собственост на Български пощи в  град Върбица находящо се на адрес, ул.„Септемврийско възстание“  № 37 е изграден агрегиращ възел,  като е монтирано активно оборудване  комутатор ME-3800X-24FS-M с:
· 2 броя  модулни 10G Ethernet интерфейса за връзка към  Единна Електронна Съобщителна мрежа (ЕЕСМ)
· 24 броя модулни 100/1000Base-X Ethernet интерфейси за предоставяне на услуги на потребителите от които:
· 12 броя интерфейси за предоставяне услуги на държавната администрация;
· 12 броя интерфейси за предоставяне на услуги на други потребители.

V. ОБХВАТ НА ПОРЪЧКАТА
Обхватът на поръчката включва:

1. Участникът да осигурява всички дейности, свързани с поддръжката и отстраняването на повредите по междуселищните и селищните  оптичните кабелни линии (целият капацитет на кабела) в Северна България: област Варна - община Аврен; област Враца – общини Мездра и Роман; област Видин – общини Кула, Димово, Чупрене, Макреш, Белоградчик; област Шумен – общини Венец и Върбица; област Разград – община Самуил; област Търговище – община Омуртаг; област Ловеч – общини Угърчин, Ябланица, Тетевен (Посочени в таблица № 1 и № 2 от Приложение 1.1. - Таблица с посочени обекти за изпълнение в частта за Обособена позиция 1);
2. Участникът да отдава под наем оптични влакна  на едро от предостовените му за ползване от Възложителя (Посочени в таблица №1 от Приложение 1.1. - Таблица с посочени обекти за изпълнение в частта за Обособена позиция 1);
3. Участникът да предоставя за ползване на едро свободна HDPE тръба (Посочена в таблица № 3 от Приложение 1.1. - Таблица с посочени обекти за изпълнение в частта за Обособена позиция 1);
4. Участникът да предоставя за ползване втората HDPE тръба за изграждане на последна миля (Посочена в таблица № 4 от Приложение 1.1. - Таблица с посочени обекти за изпълнение в частта за Обособена позиция 1);
5. Участникът да отдава под наем на друг/и оператор/и предоставената му свързаност със съответен преносен капацитет (Point-to-Point Layer2 VPN) - посочени в таблица № 5 и  № 6 от Приложение 1.1. - Таблица с посочени обекти за изпълнение в частта за Обособена позиция 1.


VI. ДЕЙНОСТИ И ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА УСЛУГАТА
1. Поддръжка и отстраняване на повреди по Електронната съобщителна инфраструктура (ЕСИ).
1.1. Изисквания при профилактични дейности по поддръжка на оптичните кабелни линии.
1.1.1. Проверки на ОКЛ чрез обхождане за установяване на възможни увреждания на кабела при строителство в близост или свлачищни процеси, наводнения или други природни бедствия, застрашаващи целостта на кабелната линия и качеството на изградените преносни системи и връзки; Възстановяват се маркировките и повредените или липсващи реперни стълбчета – след проливни дъждове, бури или други природни бедствия;
1.1.2. Проверки на състоянието на кабелните шахти - наличие на капаци; за наличие на вода в тях и теч на газ; оглед на кабели, муфи и тръби в тях за укрепване, наличие на запушващи тапи и маркировки - максимална периодичност.
1.1.3. Профилактични измервания на основните параметри на кабелните линии и отстраняване на причините при констатирано влошено качество.
1.1.4. Извършване на текущи ремонти:
· Текущите ремонти включват:
· Подмяна на некачествени и повредени кабелни муфи;
· Подмяна на капаци на кабелни шахти и укрепване на кабелите в тях;
· Демонтиране на спрени от експлоатация от възложителя участъци от кабелни линии;
· Укрепване, подреждане, привързване на кабели в комуникационни възли и кабелни помещения;
· Възстановяване на маркировки на кабели, муфи и трасета;
· изместване на част от трасе на ОКЛ по смисъла на чл. 151, ал. 1 т. 2 във връзка с чл. 64, ал. 1, т. 6 от ЗУТ;
· други текущи ремонти по смисъла на ЗУТ;
1.1.5 Актуализиране на паспортната документация - след извършване на промени в използването и/или в трасето, текущи ремонти. 
Актуализацията включва отразяване на извършените промени в съществуващите технически паспорти на строежите; в чертежите, блоковите схеми и схемите за разпределение на оптичните влакна в крайни пунктове (ODF в опорен възел) и разклонителни муфи. 
1.1.6. Изпълнителят уведомява Възложителя по телефон, факс, имейл, писмено за евентуални прекъсвания при профилактични дейности по поддръжката на ОКЛ (прегледи, ремонт, изместване на част от трасе на ОКЛ), както и за сроковете на прекъсване – три дни преди плануваното прекъсване, като то се осъществява само с писмено съгласие на Възложителя.
1.2.   Изисквания при отстраняване на повреди по ОКЛ. 
1.2.1. Да отстранява всички възникнали аварийни повреди по ОКЛ, включително  при уведомление от Възложителя по телефон, факс, имейл, писмено.
· Време за реакция:до два часа от уведомяването. 
· Срок за възстановяване на прекъснати оптични влакна – до осем часа от уведомяването.
1.2.2. След отстраняване на аварии или извършване на ремонт по ОКЛ – извършване на измервания, които се прилагат към документацията на ОКЛ:
· Внесено затихване на оптичните влакна;
· Внесено затихване на заварките в мястото на ремонта;
· Дължина на оптичната линия.
1.2.3. При завършване на дейностите по текущи ремонти, се изготвя екзекутивна документация, съдържаща общ план на трасето, точно местоположение на пасивните и активните честотни маркери, шахтите, муфите, реперите и всички други съоръжения с GPS координати с географска дължина и ширина с точност от 0,1 сек. Да бъде нанесена дължината на резерва на оптичния кабел в шахтите във всяка от посоките, както и дължината на оптичния кабел между шахтите според маркирания метраж върху него.
1.3.  Изпълнителят се задължава да извършва всички дейности по поддръжка и отстраняване на повреди по кабелната инфраструктура (на целия капацитет на кабела) изцяло за своя сметка, с изключение на дейности, свързани с основни ремонти (изместване на участъци от кабелни трасета и кабели, съгласно чл. 73, ал. 1 от ЗУТ; строително-монтажни работи по ремонт/укрепване/изграждане на съществуващи и нови шахти и участъци от тръбни и кабелни трасета; ремонтно-възстановителни работи по увредени от природни бедствия /свличане на земни маси, наводняване и др./ участъци от кабелни линии). Изпълнителят се задължава да уведоми Възложителя по телефон, факс, e-mail и/или писмено при възникване на обстоятелства, налагащи основен ремонт на част/и от ЕСИ в срок до 5 работни дни от узнаването на съответните обстоятелства. 
1.4.  Всички материали и оборудване, които ще бъдат доставяни за поддръжката на ОКЛ трябва да са придружени със съответните сертификати за произход и качество, инструкция за употреба и декларация, удостоверяваща съответствието на всеки един от вложените продукти, съгласно изискванията на Закона за техническите изисквания към продуктите и подзаконовите нормативни актове към него.
1.5. Доставените материали за възстановяване на ОКЛ да са нови и неупотребявани и да отговарят на стандартите на Български институт за стандартизация
1.6.  При извършване на дейностите по поддръжка и експлоатация да са спазени изискванията на действащото българското законодателство и приложимата подзаконова нормативна уредба:

1.6.1. Закон за устройство на територията (ЗУТ);
1.6.2. Закон за електронните съобщителни мрежи и физическа инфраструктура;
1.6.3. Наредба № 4/21.05.2001 г. на МРРБ за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти;
1.6.4. Наредба № 5/23.07.2009 г. за реда и начина за определяне на размера, разположението и специалния режим за упражняване на сервитутите на електронните съобщителни мрежи, съоръжения и свързаната с тях инфраструктура, Наредба № 35/30.11.2012 г. за правилата и нормите за проектиране, изграждане и въвеждане в експлоатация на кабелни далекосъобщителни мрежи и прилежащата им инфраструктура;
1.6.5. Наредба № 2 от 22.03.2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи;
1.6.6. Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, приета с ПМС № 59 от 07.03.2003 г.;
1.6.7. Наредба № Iз-1971 от 29.10.2010 г. за строително-технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар.
1.7. Изпълнителят да предвиди и изгради централизирана система за отдалечен мониторинг на междуселищните оптични кабелни линии по Приложение №1, която да постигне следните цели:
1.7.1. Намаляване на времето на падове по оптичната среда/мрежа чрез бързо локализиране на мястото на влошените показатели или прекъсване на оптичните влакна. Защита на активите по оптичната свързаност чрез постоянен мониторинг на оптичните характеристики.
1.7.2. Намаляване на оперативните разходи, чрез намаляване на времето на възстановяване  на нормалната работа на мрежа.
1.7.3. Предвиждане на възможностите за нарушаване на услугите преди услугата да е засегната.
1.7.4. Опростяване на процедурата по поддръжка на мрежата.
1.7.5. Предпазване на активите и инвестициите чрез дългосрочен мониторинг на характеристиките на мрежата.
1.7.6. Повишаване на ефективността при отстраняване на неизправности в оптичната среда и поставяне на ясна граница на отговорностите по поддръжка с крайните доставчици (доставчици на интернет, телефония, телевизия).
1.7.7. Локализиране на проникване в оптичната среда, предпазвайки я от изтичане на ценна  информация.
1.8. Управлението на системата да бъде централизирано от един сървър, като сървъра да управлява устройства за мониторинг, към които да са включени за наблюдение всички изградени междуселищни линии на територията на всяка област. 
1.8.1. Устройствата за мониторинг да бъдат позиционирани в областните градове.  
1.8.2. Чрез системата да има възможност да се предават данни за състоянието на оптичните влакна до заинтересованите страни, включително и до Възложителя.

2. При експлоатация на ЕСИ

2.1.  Да предлага свързаност на оператори на телекомуникационни услуги (доставчици на интернет, телефония, телевизия и др.) под формата на обособен стандартен „продукт“ на едро: едно или две тъмни влакна, представляващи свободен капацитет от изградена Електронна съобщителна инфраструктура, с параметри и точки на присъствие по Обособена позиция № 1, но без да надхвърля наличния свободен капацитет.
2.2. Да предлага свързаност на оператори на телекомуникационни услуги (доставчици на интернет, телефония, телевизия и др.) под формата на обособен стандартен „продукт“ на едро: Гигабит/секунда (виртуална единица широколентов ресурс), представляващ свободен капацитет от изградената Електронна съобщителна мрежа с параметри и точки на присъствие по Обособена позиция № 1.
2.3. Да предлага на оператори на телекомуникационни услуги (доставчици на интернет, телефония, телевизия и др.) на свободна HDPE тръба за ползване в междуградските и селищните кабелни трасета. (Изтегленият кабел в свободната HDPE тръба, след изтичане на договора остава собственост на Възложителя )
2.4. Всички разходи за монтаж, ел. захранване и климатизация в обособените комуникационните помещения на Български пощи АД, включително и при колокиране на съоръжения и въвеждане на оптични кабели са за сметка на Изпълнителя. 
2.5. Да осигурява благоприятни и равни условия за доставчиците на интернет да предоставят услуги, базирани на Достъп от следващо поколение (ДСП) за гражданите и бизнеса в целевите райони. Цените трябва да бъдат еднакви за еднаквите продукти, предлагани на индивидуални потребители в едно и също населено място. Ако при включването на нов местен потребител, вече е предложена определена цена на друг, то новата цена не може да е по-висока от предишната.  Съответно, ако на новия потребител се предложи по-ниска цена, същата трябва да се предложи и на предишния потребител.  Цените трябва да са обявени публично на уеб сайта на оператора, където да се отразяват всички промени по тях своевременно. 
2.6. Ако законодателството изисква контрол върху цените, операторът се задължава да се съобрази с промените като оператор по Закона за електронните съобщения; трябва да спазва всички изисквания на ЗЕС като оператор.
2.7. [bookmark: _GoBack]Да спазва изискванията, посочени в Нотификация на Европейската комисия С(2013) 8852 от 09.12.2013 год., даващи правилата за предоставянето на държавна помощ за конкретната ЕСИ – глава IV Описание на мярката, т. 15 „...Операторът на инфраструктурата няма да предоставя никакви услуги за крайни потребители, но ще бъде задължен да предоставя на други оператори, които се явяват трети страни, ефективен достъп до услуги на едро в субсидираната мрежа по време на срока на договора с публичния орган, т.е. за период не по-кратък от 13 години.“
2.8. Да не предоставя никакви услуги за крайни потребители;
2.9. Да не предоставя интернет достъп до потребителите на ЕСИ;
2.10. Да не отказва достъп по обявените цени, ако има свободен капацитет и технически възможности за свързаност;
2.11. Да не изгражда „последна миля“ в населените места обект на тази поръчка
2.12. Да представя ежемесечно подписан и подпечатан отчет за приходите и разходите във връзка с изпълнение на договора.
2.13. За отчитане на всички дейности, свързани с изпълнението на договора, Изпълнителят трябва да поддържа отделни синтетични и аналитични счетоводни сметки, като и да изготвя отделен нарочен годишен баланс и отчет за приходите и разходите за целите на договора, придружени от доклад на регистриран одитор, определен от Възложителя. 
2.14. Да осигури възможност на Възложителят да извършва проверки на място при Изпълнителя относно достоверността на представените отчети.
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